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УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Собрания депутатов
ГО с ВД «город Махачкала»
от ___ ___________ 20 ___г. № _____
[bookmark: _Toc39483057][bookmark: _Toc25834544]
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
[bookmark: _Toc183006409]I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
[bookmark: _Toc183006410]1. Общие положения
[bookmark: _Hlk69224232]Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» (далее – МНГП) разработаны в соответствии с основными принципами законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности – требованиями главы 3.1 ГрК РФ, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (далее – Методические рекомендации), постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 30.12.2021 № 372 «Об утверждении Республиканских нормативов градостроительного проектирования», законом Республики Дагестан от 05.05.2006 № 26 «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан» (с изменениями и дополнениями), иных законодательных нормативных правовых актов, документов в области технического нормирования, методических рекомендаций (приложение 4) с учетом:
· особенностей социально-демографического состава и плотности населения;
· [bookmark: _Hlk69469722]генерального плана городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
· предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
МНГП г. Махачкала принимаются с целью обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному стратегическими документами социально-экономического развития.
МНГП г. Махачкала направлены на решение следующих задач:
· установление набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации (генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки) на основе документов планирования социально-экономического развития территории;
· распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации;
· обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения;
· обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории;
· приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства о градостроительной деятельности терминологии, используемой в применяемых при разработке нормативов нормативно-технических документах СССР и РСФСР, действующих в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации (в том числе наименований органов власти и управления, названий устаревших видов градостроительной документации;
· установление предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований;
· разработка правил применения местных нормативов градостроительного проектирования;
· установление набора показателей для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека;
· установление набора показателей, расчет которых необходим при разработке документации по планировке территории;
· установление набора показателей, расчет которых необходим для обеспечения доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения.
[bookmark: _Hlk146190175]Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» включают:
1) Основная часть (общие положения, перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа и объектов в иных областях);
[bookmark: _Hlk69477988][bookmark: _Hlk146190183][bookmark: _Hlk146190193]2) Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования (общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования, обоснование предмета нормирования, современное состояние, прогноз социально-экономического развития муниципального образования, обоснование значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения);
3) Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования (область применения местных нормативов градостроительного проектирования, правила применения местных нормативов градостроительного проектирования, включая состав нормируемых показателей, применяемых при подготовке и корректировке документов территориального планирования и документации по планировке территорий);
4) Приложения к основной части;
5) Приложения к материалам по обоснованию.
Расчётные показатели устанавливаются для видов объектов местного значения городского округа, относящихся к областям, указанным в части 4 статьи 29.2 ГрК РФ, статье 8 закона Республики Дагестан от 05.05.2006 № 26 «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан» (с изменениями и дополнениями), статье 6 Устава городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», утверждённого решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 07.04.2016 № 8-7 (с изменениями и дополнениями), а также необходимых для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с рекомендуемым перечнем показателей объектов местного значения, подверженных нормированию согласно приложению № 4 Методических рекомендаций.
Установлением минимально допустимых (предельных) показателей обеспеченности объектами регионального и местного значения обеспечивается достижение при градостроительном развитии территорий г. Махачкала гарантированного нормативного уровня качества и комфортности среды.
Местные нормативы градостроительного проектирования г. Махачкала принимаются с учетом соблюдения баланса устанавливаемых показателей обеспеченности и доступности объектов и услуг с потребностями населения. 
Необоснованное завышение показателей обеспеченности объектами и услугами может привести к недоиспользованию объектов и перерасходу бюджетных средств.
Действие местных нормативов градостроительного проектирования распространяется на всю территорию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
Местные нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке, согласовании, экспертизе и реализации градостроительной документации (документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории), архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий и сооружений используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора, и обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
При разработке документации по планировке территории допускается в границах проектирования уточнять местоположение планируемых к размещению объектов, предусмотренных генеральным планом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», с сохранением их суммарных характеристик.
Неустановленные показатели в местных нормативах градостроительного проектирования принимаются в соответствии с расчётными показателями нормативов градостроительного проектирования Республики Дагестан.
В местных нормативах градостроительного проектирования выделено несколько принципов дифференциации территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»:
1. Территориально-пространственное положение (ТПП) относительно «исторического центра» города Махачкала (Приложение 1);
2. Плотность населения городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» (Приложение 2);
3. Коэффициент, учитывающий особенности градостроительного развития территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
В зависимости от характера территории городского округа, к базовому показателю обеспеченности применяется совокупность коэффициентов:
Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»:
· Кплотн = 1,1 – при высокой плотности;
· Кплотн = 1,0 – при средней плотности;
· Кплотн = 0,9 – при низкой плотности.
Кград – коэффициент, учитывающий особенности градостроительного развития территории:
· Кград = 1,2 – для застройки на свободных территориях при заключённом договоре КРТ;
· Кград = 0,8 – для реконструируемых территорий (применяется в случае, когда целенаправленно меняется ранее сформированная планировочная система или составляющие её элементы).
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[bookmark: _Toc183006411]2. Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения
[bookmark: _Toc183006412]2.1. Расчетные показатели объектов местного значения городского округа
	№
п/п
	Наименование вида объекта
	Объекты капитального строительства
	Расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности



	1
	2
	3
	4
	5

	1. В области образования

	1.1.
	Дошкольные образовательные организации (для детей в возрасте 0 – 7 лет)
	Ясли, детский сад-ясли, семейный детский сад, детский сад
	Для сельских населённых пунктов*(2) охват детей в возрасте от 0 до 7 лет – 54%, в случае отсутствия данных о возрастной структуре – 38 мест *(1) на 1000 чел.;
Для городских населённых пунктов*(2) охват детей в возрасте от 0 до 7 лет – 78%, в случае отсутствия данных о возрастной структуре – 55 мест *(1) на 1000 чел.
	Для сельских населённых пунктов – 500 метров пешеходной доступности*(3), *(4), *(5)
Для городских населённых пунктов – 300 метров пешеходной доступности*(3), *(4), *(5)

	1.2.
	Общеобразовательные организации
	Общеобразовательные школы*(6)
	Для сельских населённых пунктов*(2) охват детей в возрасте от 7 до 18 лет – 54%, в случае отсутствия данных о возрастной структуре – 74 места *(1) на 1000 чел.;
Для городских населённых пунктов*(2) охват детей в возрасте от 7 до 18 лет – 100%, в случае отсутствия данных о возрастной структуре – 137 мест *(1) на 1000 чел.
	Для сельских населённых пунктов – 30 минут транспортной доступности*(3), *(4), *(7)
Для городских населённых пунктов – 500 метров пешеходной доступности*(3), *(4), *(7), *(8)

	1.3.
	Объекты организаций дополнительного образования
	Школы искусств, спортивные школы, секции и кружки искусств и ремесел, спортивные секции и кружки, секции и кружки профессиональной подготовки
	Для сельских населённых пунктов и городских населённых пунктов*(2) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет – 75%, в случае отсутствия данных о возрастной структуре – 120 мест *(1) на 1000 чел.
	Для сельских населённых пунктов – 30 минут транспортной доступности
Для городских населённых пунктов – 1500 метров пешеходной доступности*(4)

	Примечания:
*(1) – В зависимости от характера территории, к которой он применяется, расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами умножается на совокупность поправочных коэффициентов:
· Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения городского с внутригородским делением «город Махачкала» (Приложение 1);
· Кград – коэффициент, учитывающий особенности градостроительного развития территории.
Пример расчёта приведён в Приложении 5.
*(2) – К сельским населённым пунктам относятся: село Красноармейское, село Богатыревка, село Шамхал-Термен, село Остров Чечень, село Талги, село Новый Хушет; к городским населённым пунктам относятся: город Махачкала, пгт Ленинкент, пгт Шамхал, пгт Сулак, пгт Семендер, пгт Новый Кяхулай, пгт Тарки, пгт Альбурикент, пгт Кяхулай;
*(3) – Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т. п.);
*(4) – При комплексном развитии территории минимально допустимый уровень территориальной доступности объектов дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования возможно увеличивать в границах комплексного развития территории, при соблюдении минимально допустимого уровня обеспеченности;
*(5) – Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций для территорий с высокой плотностью населения (зона «А») может быть увеличен до 800 метров. Схема ранжирования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» по плотности населения приведена в Материалах по обоснованию, Приложение 2;
*(6) – При количестве жителей в населённом пункте менее 300 человек возможно формирование начальной общеобразовательной школы, которую допускается совмещать с дошкольной образовательной организацией;
*(7) – Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с классами начального общего образования не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне;
*(8) – Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций для территорий с высокой плотностью населения (зона «А») может быть увеличен до 800 метров. Схема ранжирования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» по плотности населения приведена в Материалах по обоснованию, Приложение 2. В случае если не выполняется уровень территориальной доступности, необходима организация подвоза учащихся к общеобразовательным организациям на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону. Пешеходный подход учащихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 метров.
Размеры земельных участков объектов образования приведены в Приложении 3.

	2. В области культуры и искусства

	2.1.
	Общедоступная библиотека*(1)
	Общедоступная библиотека
	1 объект на каждые 20 тыс. чел. взрослого населения (от 18 лет и старше) города Махачкала
4,0 тыс. ед. хранения *(2) на 1 тыс. чел. взрослого населения (от 18 лет и старше)
	40-минутная транспортная доступность*(3)

	2.2.
	Детская библиотека*(1)
	Детская библиотека
	1 объект на каждые 10 тыс. детей (в возрасте от 0 до 18 лет) города Махачкала
4,0 тыс. ед. хранения *(2) на 1 тыс. детей (в возрасте от 0 до 18 лет)
	

	2.3.
	Взрослая библиотека с детским отделением*(1)
	Взрослая библиотека с детским отделением
	1 объект на каждые 10 тыс. человек населённых пунктов, входящих в состав городского округа (за исключением города Махачкала)
4,0 тыс. ед. хранения *(2) на 1 тыс. чел.
	40-минутная транспортная доступность*(3)

	2.4.
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам*(4)
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	2 объект на городской округ вне зависимости от численности населения
	40-минутная транспортная доступность*(3)

	2.5.
	Краеведческий музей
	Объекты специализированных организаций, осуществляющие функции по хранению, сохранности и популяризации предметов и коллекций, отнесенных к культурному наследию Музейного Фонда Российской Федерации
	1 объект на городской округ вне зависимости от численности населения
	40-минутная транспортная доступность*(3)

	2.6.
	Тематический музей
	
	1 объект на городской округ вне зависимости от численности населения
	40-минутная транспортная доступность*(3)

	2.7.
	Театр
	Театры, в том числе театры драматические
	1 объект на каждые 500 тыс. человек
7 посадочных мест на 1 тыс. чел. населения
	40-минутная транспортная доступность*(3)

	2.8.
	Концертный зал
	Филармонический концертный зал
	1 объект на городской округ вне зависимости от численности населения
4 посадочных мест на 1 тыс. чел.
	40-минутная транспортная доступность*(3)

	2.9.
	Учреждения культуры клубного типа
	Центр народного творчества; дворец культуры, дом культуры (филиал), сельский дом культуры; центр культурного развития, национально-культурный центр
	Для города Махачкала – 1 объект на каждые 200 тыс. человек;
Для населённых пунктов с численностью населения свыше 25 тыс. человек – 1 объект на каждые 25 тыс. человек
Для населённых пунктов с численностью населения менее 25 тыс. человек – 1 объект на каждые 10 тыс. человек
При численности населённого пункта до 10000 – 80 посадочных мест на 1000 человек;
от 10000 до 14999 – 65;
от 15000 до 19999 – 70;
от 20000 до 29000 – 65;
от 500999 до 999999 – 5-4.
	40-минутная транспортная доступность*(3)

	2.10.
	Помещения для культурно-досуговой деятельности
	50 кв. м общей площади на 1 тыс. человек*(5)
	500 м пешеходной доступности

	2.11.
	Парки культуры и отдыха городского значения в составе озеленённых территорий общего пользования
	Городской парк культуры и отдыха, парки культуры и отдыха
	1 объект на 30 каждые тыс. человек
	40-минутная транспортная доступность*(3)

	2.12.
	Зоопарки и ботанические сады
	Зоопарк, зоосад, ботанический сад
	1 объект на городской округ вне зависимости от численности населения
	40-минутная транспортная доступность*(3)

	2.13.
	Кинотеатры и кинозалы
	Площадки кинопоказа всех форм собственности; зал в кинотеатре; 
зал в учреждениях культуры
	1 кинозал на каждые 20 тыс. человек*(6)
	30-минутная транспортная доступность*(3)

	2.14.
	Выставочные залы и галереи искусств
	Выставочные залы, галереи живописи; галереи скульптуры; галереи иной специфики
	1 объект на городской округ вне зависимости от численности населения
	Не нормируется

	Примечание:
*(1) – Допускается размещение библиотек во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных). При этом необходимо предусмотреть самостоятельный (отдельный) вход в объект. В сельских населённых пунктах целесообразно размещение библиотек в зданиях клубов или других учреждений культуры;
*(2) – В зависимости от характера территории, к которой он применяется, расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами умножается на совокупность поправочных коэффициентов:
· Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения городского с внутригородским делением «город Махачкала» (Приложение 1);
· Кград – коэффициент, учитывающий особенности градостроительного развития территории.
Пример расчёта приведён в Приложении 5.
*(3) – В зависимости от характера территории, к которой он применяется, расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности может быть увеличен в соответствии с Приложением 1 Материалов по обоснованию;
*(4) – Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам создаются в составе объектов библиотечного обслуживания;
*(5) – Допускается размещение во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных);
*(6) – В сельских населённых пунктах целесообразно создание кинозалов в составе зданий сельских клубов, домов культуры или других учреждений культуры.
Размеры земельных участков объектов культуры и искусства определяются по заданию на проектирование.

	3. В области физической культуры и массового спорта

	3.1.
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	Стадионы всех видов с трибунами
	1 объект на городской округ вне зависимости от численности населения
	60-минутная транспортная доступность*(4)

	3.2.
	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами
	Закрытый зал для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня
	1 объект на городской округ вне зависимости от численности населения
	60-минутная транспортная доступность*(4)

	3.3.
	Крытый плавательный бассейн с трибунами
	Закрытый зал для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня
	1 объект на городской округ вне зависимости от численности населения
	60-минутная транспортная доступность*(4)

	3.4.
	Плоскостные спортивные сооружения*(1)
	Баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола, площадки для игры в теннис
	Показатель обеспеченности площадью игрового поля спортивной площадки 195 кв. м *(1) на каждые 1000 человек *(2), *(3)
	500 м пешеходной доступности

	3.5.
	Спортивные залы*(1)
	Спортивные залы повседневного пользования, в том числе имеющиеся в населённых пунктах в образовательных учреждениях 
	Показатель обеспеченности площадью пола спортивного зала – 80 кв. м *(1) на каждые 1000 человек
	Для городских населённых пунктов 1000 м пешеходной доступности

	3.6.
	Бассейны крытые и открытые общего пользования*(1)
	Бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения
	Показатель обеспеченности площадью зеркала воды – 25 кв. м *(1) на каждые 1000 человек
	Для городских населённых пунктов 1000 м пешеходной доступности

Для сельских населённых пунктов 30-минутная транспортная доступность*(4)

	Примечания:
*(1) – В зависимости от характера территории, к которой он применяется, расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами умножается на совокупность поправочных коэффициентов:
· Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения городского с внутригородским делением «город Махачкала» (Приложение 1);
· Кград – коэффициент, учитывающий особенности градостроительного развития территории.
Пример расчёта приведён в Приложении 5.
*(2) – Плоскостные спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами учреждений образования, отдыха и культуры, зелеными насаждениями общего пользования с возможным сокращением территории. В случае организации беговой, велосипедной дорожки их площадь учитывается в общей потребности;
*(3) – Плоскостные спортивные сооружения, в том числе планируемые к размещению генеральным планом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», допускается размещать в озелененных территориях общего пользования (без образования земельного участка) на площади не более 20 % от площади озелененной территории общего пользования;
*(4) – В зависимости от характера территории, к которой он применяется, расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности может быть увеличен в соответствии с Приложением 2 Материалов по обоснованию.
Размеры земельных участков объектов физической культуры и массового спорта устанавливаются по заданию на проектирование.

	4. В области молодёжной политики

	4.1.
	Отдел по работе с молодёжью
	не менее 5 объектов на городской округ
	Не нормируется

	4.2.
	Молодёжный центр (многофункциональный)
	от 3 объектов на городской округ при численности населения в возрасте от 14 до 35 лет (молодёжи) свыше 50 тыс. человек
	Не нормируется

	5. В области транспортной инфраструктуры

	5.1. В области автомобильных дорог местного значения

	5.1.1.
	Плотность сети автодорог регионального, и местного значения
	Автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения
	0,12 км/кв. км
	Не нормируется

	5.1.2.
	Плотность сети автодорог Р, км на кв. км территории1
	Улично-дорожная сеть
	4,8 км/кв. км
	Не нормируется

	5.1.3.
	Доля автодорог с твердым покрытием всех видов
	Автодороги с твёрдым покрытием всех видов
	75% доли автодорог с твёрдым покрытием от общей протяжённости автодорог
	Не нормируется

	5.1.4.
	Минимальная ширина в красных линиях
	Магистральные городские дороги скоростного движения
	50 м
	Не нормируется

	
	
	Магистральные городские дороги регулируемого движения
	50 м
	Не нормируется

	
	
	Магистральные улицы общегородского значения
	45 м*
	Не нормируется

	
	
	Магистральные улицы районного значения
	40 м*
	Не нормируется

	
	
	Улицы и дороги местного значения
	15 м
	Не нормируется

	
	
	Пешеходные улицы и площади
	Не нормируется
	Не нормируется

	
	
	Основные улицы сельского поселения
	15 м
	Не нормируется

	
	
	Местные улицы
	15 м
	Не нормируется

	5.1.5.
	Ширина полосы
	Магистральные городские дороги скоростного движения
	3,5 м
	Не нормируется

	
	
	Магистральные городские дороги регулируемого движения
	3,5 м
	Не нормируется

	
	
	Магистральные улицы общегородского значения
	3,25 м
	Не нормируется

	
	
	Магистральные улицы районного значения
	3,25 м
	Не нормируется

	
	
	Улицы и дороги местного значения
	3,25 м
	Не нормируется

	
	
	Пешеходные улицы и площади
	По расчету
	Не нормируется

	
	
	Основные улицы сельского поселения
	3,0 м
	Не нормируется

	
	
	Местные улицы
	3,0 м
	Не нормируется

	5.1.6.
	Количество полос в двух направлениях
	Магистральные городские дороги скоростного движения
	4 шт.
	Не нормируется

	
	
	Магистральные городские дороги регулируемого движения
	4 шт.
	Не нормируется

	
	
	Магистральные улицы общегородского значения
	4 шт.
	Не нормируется

	
	
	Магистральные улицы районного значения
	2 шт.
	Не нормируется

	
	
	Улицы и дороги местного значения
	2 шт.
	Не нормируется

	
	
	Пешеходные улицы и площади
	По расчету
	Не нормируется

	
	
	Основные улицы сельского поселения
	2 шт.
	Не нормируется

	
	
	Местные улицы
	2 шт.
	Не нормируется

	5.1.7.
	Наименьшая ширина пешеходной части тротуара
	Магистральные городские дороги скоростного движения
	0 м
	Не нормируется

	
	
	Магистральные городские дороги регулируемого движения
	0 м
	Не нормируется

	
	
	Магистральные улицы общегородского значения
	3 м
	Не нормируется

	
	
	Магистральные улицы районного значения
	2,25 м
	Не нормируется

	
	
	Улицы и дороги местного значения
	2,0 м
	Не нормируется

	
	
	Пешеходные улицы и площади
	По расчету
	Не нормируется

	
	
	Основные улицы сельского поселения
	1,5 м
	Не нормируется

	
	
	Местные улицы
	1,5 м
	Не нормируется

	5.1.8
	Обеспеченность пешеходными переходами
	Обеспеченность пешеходными переходами на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения
	1 пешеходный переход на 300 м улицы
	

	
	Обеспеченность пешеходными переходами
	Обеспеченность пешеходными переходами на улицах и дорогах местного значения в зонах застройки жилого и общественного назначения
	1 пешеходный переход на 150 м улицы
	

	
	Обеспеченность пешеходными переходами
	Ширина наземного пешеходного перехода
	1 м ширины пешеходного перехода на 500 чел./ч, но не менее 4 м
	

	Примечания:
1.* Для элементов УДС указанные значения минимальной ширины в красных линиях принимаются с учётом обязательного включения в них зелёной зоны (аллеи).
2. Норматив «Плотность улично-дорожной сети» применяется только при проектировании новых районов жилой застройки в рамках комплексного развития территории.
3. Ширина подземных и надземных пешеходных переходов должна составлять не менее 4 м.

	5.2. В области объектов дорожного сервиса

	5.2.1.
	Объекты дорожного сервиса: АЗС
	АЗС
	1 топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей
	Не нормируется

	5.2.2.
	Объекты дорожного сервиса: СТО
	СТО
	1 пост СТО на 200 автомобилей
	Не нормируется

	Примечания:
1. На территории населенных пунктов на АЗС и СТО следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта.

	
	В области организации общественного транспорта

	5.2.3.
	Среднее значение затрат времени на перемещение от мест проживания до мест приложения труда для 90% трудящихся (в один конец)
	–
	Не нормируется
	Не более 40 минут транспортной доступности*(3)

	Примечания:
1. Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр (город Махачкала) из других населенных пунктов муниципального образования указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.
2. Для жителей сельских населённых пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.
*(3) – В зависимости от характера территории, к которой он применяется, расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности может быть увеличен в соответствии с Приложением 2.

	5.3. В области общественного транспорта

	5.3.1.
	Плотность сети линий движения общественного транспорта (для застроенных территорий и территорий перспективной застройки)
	Сеть линий движения общественного транспорта (для застроенных территорий и территорий перспективной застройки)
	1,5 км/кв. км
	Не нормируется

	5.3.2.
	Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта
	Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта
	Не нормируется
	многоквартирный дом – 500 м;
в районах индивидуальной усадебной застройки города Махачкалы – 600 м;
в районах индивидуальной усадебной сельских населенных пунктов – 800 м;
в общегородском центре от объектов массового посещения – 250 м;
в производственных и коммунально-складских зонах – 400 м;
в зонах массового отдыха и спорта – 800 м.

	5.3.3
	Время перехода между любыми остановочными пунктами в рамках транспортно-пересадочного узла
	Организованные транспортно-пересадочные узлы
	Не нормируется
	Не более 5 мин

	
	В области объектов велосипедной инфраструктуры

	5.3.4
	Велосипедные и велопешеходные дорожки
	Велосипедные и велопешеходные дорожки
	см. таблицу 
	Не нормируется

	Примечания:
1. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
· мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;
· мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,28; 
· мопеды и велосипеды – 0,1.
2. Размещение велостоянок следует предусматривать у объектов массового посещения, на транспортно-пересадочных узлах и тротуарах обустроенных зон, содержащих устройства для парковки велосипедов.
3. Емкость велостоянок определяют, исходя из интенсивности велосипедного движения и планировочной возможности.
4. Велостоянки должны быть оборудованы соответствующими парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его.
3. Емкость велостоянок определяют, исходя из интенсивности велосипедного движения и планировочной возможности.
4. Велостоянки должны быть оборудованы соответствующими парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его.

	6. В области коммунальной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, связь)

	
	6.1. В области электроснабжения

	6.1.1.
	Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, %
	
	100
	Не нормируется

	6.1.2.
	Удельные расчётные электрические нагрузки жилых зданий, Вт/кв. м, и значения коэффициентов мощности при этажности застройки:
	
	
	

	6.1.2.1.
	1-2 этажа с плитами на природном газе / сжиженном газе или твердом топливе / электрическими 
	
	15,0 (0,96) / 18,4 (0,96) / 20,7 (0,98)
	Не нормируется

	6.1.2.2.
	3-5 этажей с плитами на природном газе / сжиженном газе или твердом топливе / электрическими
	
	15,8 (0,96) / 19,3 (0,96) / 20,8 (0,98)
	Не нормируется

	6.1.2.3.
	более 5 этажей с долей квартир выше 6 этажей:
	
	
	

	
	20 %
	
	15,6 (0,94) / 17,2 (0,94) / 20,2 (0,97)
	Не нормируется

	
	50 %
	
	16,3 (0,93) / 17,9 (0,93) / 20,9 (0,97)
	Не нормируется

	
	100 %
	
	17,4 (0,92) / 19,0 (0,92) / 21,8 (0,96)
	Не нормируется

	6.1.2.4.
	Более 5 этажей с квартирами повышенной комфортности с электрическими плитами
	
	17,8 (0,96)
	

	6.1.3.
	Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий
	
	
	

	6.1.3.1.
	Учреждения образования
	
	
	

	
	Общеобразовательные организации, кВт/учащегося:
	
	
	

	
	с электрифицированными столовыми и спортзалами
	
	0,25
	Не нормируется

	
	без электрифицированных столовых и спортзалами
	
	0,17
	Не нормируется

	
	с буфетами без спортзалов
	
	0,17
	Не нормируется

	
	без буфетов и спортзалов
	
	0,15
	Не нормируется

	
	Профессионально-технические училища со столовыми
	
	0,46
	Не нормируется

	
	Дошкольные образовательные организации, кВт/место
	
	0,46
	Не нормируется

	6.1.3.2.
	Предприятия торговли
	
	
	

	
	Продовольственные магазины, кВт/кв. м торгового зала:
	
	
	

	
	без кондиционирования воздуха
	
	0,23
	Не нормируется

	
	с кондиционированием воздуха
	
	0,25
	Не нормируется

	
	Непродовольственные магазины, кВт/кв. м торгового зала:
	
	
	

	
	без кондиционирования воздуха
	
	0,14
	Не нормируется

	
	с кондиционированием воздуха
	
	0,16
	Не нормируется

	6.1.3.3.
	Предприятия общественного питания
	
	
	

	
	Полностью электрифицированные с
количеством посадочных мест, кВт/ место:
	
	
	

	
	До 400
	
	1,04
	Не нормируется

	
	Свыше 500 до 1000
	
	0,86
	Не нормируется

	
	Свыше 1100
	
	0,75
	Не нормируется

	
	Частично электрифицированные с
количеством посадочных мест, кВт/ место:
	
	
	

	
	До 100
	
	0,9
	Не нормируется

	
	Свыше 100 до 400
	
	0,81
	Не нормируется

	
	Свыше 500 до 1000
	
	0,69
	Не нормируется

	
	Свыше 1100
	
	0,56
	Не нормируется

	6.1.3.4.
	Предприятия коммунально-бытового обслуживания:
	
	
	

	
	Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания, кВт/кг вещей
	
	0,075
	Не нормируется

	
	Парикмахерские, кВт/рабочее место
	
	1,5
	Не нормируется

	6.1.3.5.
	Учреждения культуры и искусства
	
	
	

	
	Кинотеатры и киноконцертные залы, кВт/место:
	
	
	

	
	без кондиционирования воздуха
	
	0,12
	Не нормируется

	
	с кондиционированием воздуха
	
	0,14
	Не нормируется

	6.1.3.6.
	Клубы, кВт/место
	
	0,46
	Не нормируется

	6.1.3.7.
	Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций, кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи, кВт/кв. м общей площади:
	
	
	

	
	без кондиционирования воздуха
	
	0,043
	Не нормируется

	
	с кондиционированием воздуха
	
	0,054
	Не нормируется

	6.1.3.8.
	Учреждения оздоровительные и отдыха:
	
	
	

	
	Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха, кВт/место
	
	0,36
	Не нормируется

	
	Детские лагеря, кВт/кв. м жилых помещений
	
	0,023
	Не нормируется

	6.1.3.9.
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	

	
	Гостиницы, кВт/место:
	
	
	

	
	без кондиционирования воздуха (без ресторанов)
	
	0,34
	Не нормируется

	
	с кондиционированием воздуха
	
	0,46
	Не нормируется

	6.1.3.10.
	Спортивные залы, кВт/кв. м
	
	0,04
	Не нормируется

	Примечание:
1. Учтены нагрузки насосов систем отопления, горячего снабжения и подкачки воды, установленных в ЦТП, или индивидуальных в каждом здании, лифтов и наружного освещения территории микрорайонов и не учтены нагрузки электроотопления, электроводонагрева и бытовых кондиционеров воздуха. 
2. Удельные нагрузки определены исходя из средней общей площади квартир 70 кв. м в зданиях по типовым проектам и 150 кв. м – для квартир повышенной комфортности (элитных) в зданиях по индивидуальным проектам и относятся к расчетному сроку концепции (схемы) развития.
3. В знаменателе приведены значения коэффициента мощности.
4. При определении электрических нагрузок в существующих или проектируемых районах со средней площадью квартир 55 кв. м величины удельных нагрузок для жилых зданий умножаются на коэффициент 1,3.

	
	6.2. В области теплоснабжения

	6.2.1.
	Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, культурно-бытовых и административных зданий, %
	
	100
	Не нормируется

	6.2.2.
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов строительства до 1995 г.:
	
	
	СП 124.13330.2012

	
	1–3 этажные одноквартирные отдельно стоящие
	Вт/кв. м
	165
	СП 124.13330.2012

	
	2–3 этажные одноквартирные блокированные
	Вт/кв. м
	122
	СП 124.13330.2012

	
	4–6 этажные кирпичные
	Вт/кв. м
	69
	СП 124.13330.2012

	
	4–6 этажные панельные
	Вт/кв. м
	61
	СП 124.13330.2012

	
	7–10 этажные кирпичные
	Вт/кв. м
	65
	СП 124.13330.2012

	
	7–10 этажные панельные
	Вт/кв. м
	56
	СП 124.13330.2012

	
	Более 10 этажей
	Вт/кв. м
	73
	СП 124.13330.2012

	6.2.3.
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов строительства после 2000 г.:
	
	
	СП 124.13330.2012

	
	1–3 этажные одноквартирные отдельно стоящие
	Вт/кв. м
	77
	СП 124.13330.2012

	
	2–3 этажные одноквартирные блокированные
	Вт/кв. м
	57
	СП 124.13330.2012

	
	4–6 этажные
	Вт/кв. м
	45
	СП 124.13330.2012

	
	7–10 этажные
	Вт/кв. м
	41
	СП 124.13330.2012

	
	11–14 этажные
	Вт/кв. м
	37
	СП 124.13330.2012

	
	Более 15 этажей
	Вт/кв. м
	33
	СП 124.13330.2012

	6.2.4.
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов строительства после 2010 г.:
	
	
	СП 124.13330.2012

	
	1–3 этажные одноквартирные отдельно стоящие
	Вт/кв. м
	67
	СП 124.13330.2012

	
	2–3 этажные одноквартирные блокированные
	Вт/кв. м
	50
	СП 124.13330.2012

	
	4–6 этажные
	Вт/кв. м
	42
	СП 124.13330.2012

	
	7–10 этажные
	Вт/кв. м
	38
	СП 124.13330.2012

	
	11–14 этажные
	Вт/кв. м
	36
	СП 124.13330.2012

	
	Более 15 этажей
	Вт/кв. м
	34
	СП 124.13330.2012

	6.2.5.
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов строительства после 2015 г.:
	
	
	СП 124.13330.2012

	
	1-3-этажные одноквартирные отдельно стоящие
	Вт/кв. м
	62
	СП 124.13330.2012

	
	2-3-этажные одноквартирные блокированные
	Вт/кв. м
	49
	СП 124.13330.2012

	
	4-6-этажные
	Вт/кв. м
	40
	СП 124.13330.2012

	
	7-10-этажные
	Вт/кв. м
	36
	СП 124.13330.2012

	
	11-14-этажные
	Вт/кв. м
	33
	СП 124.13330.2012

	
	Более 15 этажей
	Вт/кв. м
	32
	СП 124.13330.2012

	
	6.3. В области газоснабжения

	6.3.1.
	Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, %
	
	100
	Не нормируется

	6.3.2.
	Укрупненный показатель потребления газа населением, на 1 чел.:
	
	
	

	
	квартиры с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением при газоснабжении природным газом
	м3/год
	2800
	ГОСТ Р 51617-2014

	
	квартиры с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	м3/год
	2500
	ГОСТ Р 51617-2014

	
	квартиры с газовой плитой и газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	м3/год
	8000
	ГОСТ Р 51617-2014

	
	квартиры с газовой плитой и газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	м3/год
	7300
	ГОСТ Р 51617-2014

	
	квартиры с газовой плитой (при отсутствии горячею водоснабжения и газового водонагревателя) при газоснабжении природным газом
	м3/год
	4600
	ГОСТ Р 51617-2014

	
	квартиры с газовой плитой (при отсутствии горячею водоснабжения и газового водонагревателя) при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	м3/год
	4240
	ГОСТ Р 51617-2014

	Примечания:
1. Нормы расхода природного газа в целях градостроительного проектирования следует использовать в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).
2. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п., не указанные в таблице, следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.
3. Годовые расходы газа на нужды промышленных предприятий следует определять по данным топливопротребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

	
	6.4. В области водоснабжения

	6.4.1.
	Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением, %
	
	100
	Не нормируется

	6.4.2.
	Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения в городских округах, л/сут*
	
	
	

	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	
	160
	Не нормируется

	
	То же, с централизованным горячим водоснабжением
	
	210
	Не нормируется

	6.4.3.
	Расчетные расходы воды потребителями, л/сут, на одного потребителя, общий расход/расход горячей воды**
	
	
	

	6.4.3.1.
	Жилые дома, л/сут на 1 жителя:
	
	
	

	
	квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн
	
	70
	Не нормируется

	
	с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе 
	
	110
	Не нормируется

	
	с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями 
	
	120
	Не нормируется

	
	с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами 
	
	130 / 50
	Не нормируется

	
	с сидячими ваннами, оборудованными душами 
	
	160 / 65
	Не нормируется

	
	с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами 
	
	180 / 70
	Не нормируется

	6.4.3.2.
	Общежития, л/сут на человека:
	
	
	

	
	с общими душевыми 
	
	85 / 45
	Не нормируется

	
	с душами при всех жилых комнатах 
	
	110 / 50
	Не нормируется

	
	с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания 
	
	120 / 70
	Не нормируется

	6.4.3.3.
	Гостиницы, пансионаты, л/сут. на 1 место:
	
	
	

	
	с общими ваннами и душами
	
	120 / 60
	Не нормируется

	
	с душами во всех номерах
	
	230 / 120
	Не нормируется

	
	с ваннами во отдельных номерах, до 25% номеров
	
	200 / 85
	Не нормируется

	
	до 75% номеров
	
	250 / 130
	Не нормируется

	
	до 100% номеров
	
	300 / 160
	Не нормируется

	6.4.3.4.
	Больницы, л/сут на 1 койку:
	
	
	

	
	с общими ванными и душами
	
	115 / 65
	Не нормируется

	
	с санитарными узлами, приближенными к палатам
	
	200 / 75
	Не нормируется

	
	инфекционные
	
	240 / 95
	Не нормируется

	6.4.3.5.
	Санатории и дома отдыха, л/сут на 1 место:
	
	
	

	
	с общими душами
	
	130 / 55
	Не нормируется

	
	с ваннами при всех жилых комнатах
	
	200 / 65
	Не нормируется

	
	с душами при всех жилых комнатах
	
	150 / 100
	Не нормируется

	6.4.3.6.
	Поликлиники и амбулатории, л/сут на 1 больного в смену
	
	13 / 4,4
	Не нормируется

	6.4.3.7.
	Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты, л/сут на 1 ребенка:
	
	
	

	
	- с дневным пребыванием детей:
	
	
	

	
	со столовыми, работающими на полуфабрикатах
	
	22 / 10
	Не нормируется

	
	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
	
	60 / 21
	Не нормируется

	
	- с круглосуточным пребыванием детей:
	
	
	

	
	со столовыми, работающими на полуфабрикатах
	
	40 / 20
	Не нормируется

	
	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
	
	90 / 25
	Не нормируется

	6.4.3.8.
	Прачечные, л/сут на 1 кг сухого белья:
	
	
	

	
	Механизированные
	
	75 / 21,3
	Не нормируется

	
	немеханизированные
	
	40 / 12,8
	Не нормируется

	6.4.3.9.
	Образовательные центры (общеобразовательные организации-интернаты с помещениями):
	
	
	

	
	с учебными помещениями с душевыми при гимнастических залах, л/сут на 1 учащегося и 1 преподавателя
	
	9 / 2,7
	Не нормируется

	
	со спальными помещениями, л/сут на 1 место
	
	70 / 30
	Не нормируется

	6.4.3.10.
	Общеобразовательные организации, л/сут на 1 учащегося и 1 преподавателя
	
	
	

	
	с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	
	16 / 5
	Не нормируется

	
	то же, с продленным днем
	
	12 / 2,9
	Не нормируется

	6.4.3.11.
	Образовательные организации, организации профессионального и высшего образования с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию, л/сут на 1 учащегося и 1 преподавателя
	
	17,2 / 5
	Не нормируется

	6.4.3.12.
	Административные здания, л/сут на 1 работника
	
	12 / 4,5
	Не нормируется

	6.4.3.13.
	Магазины, л/сут на 1 работающего в смену (20 кв. м торгового зала)
	
	
	

	
	продовольственные
	
	250 / 55
	Не нормируется

	
	промтоварные
	
	12 / 4
	Не нормируется

	6.4.3.14.
	Парикмахерские, л/сут на 1 рабочее место в смену
	
	56 / 56
	Не нормируется

	6.4.3.15.
	Кинотеатры, л/сут на 1 место:
	
	4 / 1,3
	Не нормируется

	6.4.3.16.
	Театры, л/сут на 1 место (1 артиста):
	
	
	

	
	для зрителей
	
	10 / 4
	Не нормируется

	
	для артистов
	
	40 / 21
	Не нормируется

	6.4.3.17.
	Клубы, л/сут на 1 место
	
	8,6 / 2,2
	Не нормируется

	6.4.3.18.
	Стадионы и спортзалы, л/сут на 1 человека:
	
	
	

	
	для зрителей
	
	3 / 0,85
	Не нормируется

	
	для физкультурников (с учетом приема душа)
	
	50 / 25
	Не нормируется

	
	для спортсменов (с учетом приема душа)
	
	100 / 51
	Не нормируется

	6.4.3.19.
	Плавательные бассейны:
	
	
	

	
	пополнение бассейна, % вместимости бассейна/сут
	
	10
	Не нормируется

	
	для зрителей, л/сут на 1 место
	
	3 / 0,85
	Не нормируется

	
	для спортсменов (с учетом приема душа), л/сут на 1 человека
	
	100 / 51
	Не нормируется

	6.4.3.20.
	Заливка поверхности катка, л/сут /1 кв. м
	
	0,5
	Не нормируется

	6.4.3.21.
	 Расход воды на поливку, л/сут /1 кв. м:
	
	
	

	
	травяного покрова
	
	3
	Не нормируется

	
	футбольного поля
	
	0,5
	Не нормируется

	
	остальных спортивных сооружений
	
	1,5
	Не нормируется

	
	усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей
	
	0,5
	Не нормируется

	
	зеленых насаждений, газонов и цветников
	
	6
	Не нормируется

	
	при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства, л/сут на 1 жителя
	
	90
	Не нормируется

	Примечания: 
* показатель используется для укрупненного расчета среднесуточного водопотребления в городских округах, включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей. Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 % – 15 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды городского округа.
** показатели используется для расчета внутренних водопроводных сетей, а также при наличии уточненных данных о степени благоустройства.

	
	6.5. В области водоотведения

	6.5.1.
	Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для общественно-деловой и многоквартирной жилой застройки*, %
	
	по заданию на проектирование
	Не нормируется

	6.5.2.
	Уровень обеспеченности системой водоотведения для индивидуальной жилой застройки*, %
	
	по заданию на проектирование
	Не нормируется

	6.5.3.
	Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население (при отсутствии уточненных данных), % от водопотребления
	
	6-12
	Не нормируется

	6.5.4.
	Неучтенные расходы сточных вод, % от водопотребления
	
	4-8
	Не нормируется

	6.5.5.
	Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения, м3/сут с 1 га территории

	
	25
	Не нормируется

	Примечание:
* при нахождении застройки в пределах 2 пояса зоны горно-санитарной охраны показатель принимается равным 100%

	
	6.6. В области связи

	6.6.1.
	Количество точек доступа на одну квартиру, индивидуальный жилой дом, 1 здание общественно-деловой застройки, шт.
	
	1
	Не нормируется

	
	6.7. В области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

	6.7.1.
	Норматив накопления твердых коммунальных отходов:
	
	
	

	
	многоквартирных домов населенных пунктов с численностью населения менее 5 тыс. человек, м3 на человека в год
	
	2,380895
	Не нормируется

	
	многоквартирных домов населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек включительно, м3 на человека в год
	
	2,631280
	Не нормируется

	
	индивидуальных жилых домов населенных пунктов с численностью населения менее 5 тыс. человек, м3 на человека в год
	
	2,31212
	Не нормируется

	
	индивидуальных жилых домов населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек включительно, м3 на человека в год
	
	3,118205
	Не нормируется

	Примечания:
1. Плотность соответствует плотности твердых коммунальных отходов при выгрузке из мусоровоза.
2. Необходимое число контейнеров для сбора ТКО определяется исходя из количества образуемых ТКО на территории, периодичности вывоза и неравномерности накопления ТКО, с учетом вместимости и ремонта контейнеров. Контейнеры должны быть размещены на специализированных площадках ТКО.
3. Количество специализированных площадок для установки контейнеров определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого числа контейнеров для сбора ТКО. При определении размера площадок необходимо учитывать установку необходимого количества контейнеров. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО. На контейнерных площадках должно размещаться не более 2 бункеров для накопления КГО.
4. Расчетный показатель пешеходной доступности от жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций до контейнерных площадок следует принимать не менее 10 м и не более 100 м; от мест массового отдыха населения, а также от территорий медицинских организаций – не менее 25 м.

	7. Для объектов, относящиеся к области мест захоронения

	7.1.
	Места захоронения
	Места на кладбищах, доступные к захоронению; места, доступные для захоронения урнами; колумбарий
	0,24 га территории на 1 тыс. человек для кладбищ традиционного захоронения
	Не нормируется

	8. Для объектов формирования и содержания архивных фондов

	8.1.
	Архивы
	Архивы
	Не менее 1 объекта на городской округ вне зависимости 
	Не нормируется

	9. В области озелененных территорий общего пользования

	9.1. Объекты озеленения на территориях общего пользования населенных пунктов

	9.1.1.
	Озеленённые территории общего пользования городского значения
	Городские парки, парки планировочных районов
	10 кв. м на человека*
	30-минутная транспортная доступность

	
	
	Парки планировочных районов
	10 кв. м на человека*
	20-минутная транспортная доступность

	9.1.2.
	Озеленённые территории общего пользования районного значения
	Сады жилых районов, скверы
	6 кв. м на человека*
	Не установлен, рекомендуется 15-минутная транспортная доступность

	9.1.3.
	Специализированные парки 
	Детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие; ботанические сады
	1 каждого типа, возможно комбинирование различных типов в едином объекте
	30-минутная транспортная доступность

	
	
	
	0,5 кв. м на человека
	

	9.2. Объекты благоустройства и озеленения рекреационных территорий

	9.2.1.
	Озеленённые территории общего пользования городского значения
	[bookmark: _Hlk144720253]Городские лесопарки (из существующих массивов городских лесов)
	5 кв. м на 1 человека
	Не нормируется

	9.3. Объекты благоустройства прибрежной полосы

	9.3.1.
	Объекты благоустройства прибрежной полосы
	Пляжи (морские)
	5 кв. м площади пляжа на 1 чел., 
0,2 м протяженности береговой полосы
	Не нормируется

	
	
	Набережные
	
	

	9.4. Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий

	9.4.1.
	Площадки общего пользования различного назначения
	Детские игровые площадки (для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)
	0,7 кв. м/чел., проживающего на территории микрорайона (квартала)
	100 м

	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	0,1 кв. м/чел., проживающего на территории микрорайона (квартала)
	100 м

	
	
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	2 кв. м/чел., проживающего на территории микрорайона (квартала)
	800 м

	
	
	Площадки для хозяйственных целей
	0,3 кв. м/чел., проживающего на территории микрорайона (квартала)
	Не нормируется

	9.5. Специализированные объекты благоустройства жилых территорий

	9.5.1.
	Специализированные объекты благоустройства
	Площадки для выгула собак (для комплексной застройки территории)
	0,2 кв. м/чел., проживающего на территории микрорайона (квартала)
	Рекомендуемый радиус обслуживания 1000 м

	
	
	Общественный туалет
	[bookmark: _Hlk144735005]1 прибор (унитаз или 2 писсуара) на 500 человек – посетителей общественных пространств
	Рекомендуемый радиус обслуживания 750 м

	Примечания:
1. * В городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озеленённости территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%.

	10. В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне

	10.1.
	Объекты обеспечения пожарной безопасности, организации деятельности аварийно-спасательных служб и безопасности людей на водных объектах

	10.1.1.
	Пожарные депо, точки размещения пожарной авиации
	Количество депо, количество автомобилей на 1000 чел. жителей
	Пункты 1.2. 1.4 Норм пожарной безопасности, норм проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95, введены приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994 № 36
	Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95, П. 1.2; прил. 1, 7






[bookmark: _Toc183006413]2.2. Расчётные показатели объектов в иных областях
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Объекты капитального строительства
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня доступности



	1
	2
	3
	4
	5

	1. Создание условий для развития жилищного строительства

	1.1.
	[bookmark: sub_1163]Объекты жилищного строительства
	Уровень жилищной обеспеченности в многоквартирных домах,
кв. м общей площади жилых помещений/чел.
	27
	Не нормируется

	1.2.
	Предельный коэффициент плотности застройки, суммарная площадь всех зданий и сооружений/ площадь территории
	Комплексное жилищное строительство*(1)
	3,5
	Не нормируется

	
	
	Объекты расположенные на застроенной территории, соответствующие критериям, приведённым в Приложении № 10 и № 11 к постановлению Правительства Республики Дагестан от 12.10.2021 № 277
	3,5
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	2,8
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	2,1
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	1,8
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки блокированными жилыми домами
	0,8
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	0,8
	Не нормируется

	1.3
	Предельный коэффициент плотности застройки, суммарная площадь квартир/ площадь территории*(2)
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	0,9
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	0,7
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	0,7
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки блокированными жилыми домами
	0,7
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	0,7
	Не нормируется

	1.4
	Плотность населения, чел./га
	Комплексное жилищное строительство*(1)
	450
	Не нормируется

	
	
	Объекты расположенные на застроенной территории, соответствующие критериям, приведённым в Приложении № 10 и № 11 к постановлению Правительства Республики Дагестан от 12.10.2021 № 277
	450
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	330 *(3)
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	260 *(3)
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	260 *(3)
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки блокированными жилыми домами
	125 *(3)
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	125 *(3)
	Не нормируется

	1.5
	Коэффициент застройки*(4)
	Комплексное жилищное строительство*(1)
	0,6
	Не нормируется

	
	
	Объекты расположенные на застроенной территории, соответствующие критериям, приведённым в Приложении № 10 и № 11 к постановлению Правительства Республики Дагестан от 12.10.2021 № 277
	0,6
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	0,4
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	0,4
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	0,4
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки блокированными жилыми домами
	0,4
	Не нормируется

	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	0,4
	Не нормируется

	Примечания:
*(1) – Комплексное жилищное строительство – жилищное строительство, при котором предполагается строительство на территории, площадью не менее 120 тысяч квадратных метров, многоквартирных домов, жилая площадь которых составляет не менее 100 тысяч квадратных метров, а технико-экономические показатели объекта составляют не менее критериев, определенных частью 3 статьи 3 Закона Республики Дагестан от 17 ноября 2015 года № 94 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду юридическим лицам без проведения торгов;
*(2) – Предельный коэффициент плотности жилой застройки – предельное максимальное отношение суммарной площади квартир (без неотапливаемых помещений) в многоквартирных домах, площади блокированных и индивидуальных жилых домов, которую разрешается построить на земельном участке, а при комплексном развитии территории на земельных участках, в отношении которых принимается решение о комплексном развитии территории, с учетом уже существующих объектов капитального строительства, к площади земельного участка. При расчете предельного коэффициента плотности застройки жилой зоны учитывается площадь территории рекреационной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, а также зоны размещения объектов социальной инфраструктуры (образовательные организации, учреждения социального обслуживания и здравоохранения, учреждения культуры и искусства, физкультурно-спортивные сооружения), пропорционально к каждой зоне жилой застройке в границах комплексного развития территории;
*(3) – Расчётная плотность населения микрорайона при комплексном развитии территории;
*(4) – Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала).

	1.5.
	Минимальная площадь квартир *(1), при числе жилых комнат
	1
	28 кв. м
	Не нормируется

	
	
	2
	44 кв. м
	

	
	
	3
	56 кв. м
	

	
	
	4
	70 кв. м
	

	
	
	5
	85 кв. м
	

	
	
	6
	103 кв. м
	

	1.5.
	Максимальный процент однокомнатных квартир, в том числе студий, при новой застройке в общем количестве квартир в границах территории проектирования
	50
	Не нормируется

	1.6.
	Придомовые площадки благоустройства
	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста*(2), *(7)
	нормативная обеспеченность – 0,7 кв. м на 1 чел.;
минимальный размер – 30 кв. м.
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий – 12 м
	Не нормируется

	
	
	Для отдыха взрослого населения
	нормативная обеспеченность – 0,1 кв. м на 1 чел.;
минимальный размер – 15 кв. м
	

	
	
	Для занятий физкультурой и спортом*(3), *(4), *(5), *(6), *(7)
	нормативная обеспеченность – 2 кв. м на 1 чел.;
минимальный размер – 100 кв. м
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий – 10-40 м
	

	
	
	Для хозяйственных целей
(контейнерные площадки для сбора ТБО и крупногабаритного мусора, площадка для выбивания ковров, разделочная площадка и т.д.)
	нормативная обеспеченность – 0,3 кв. м на 1 чел.;
минимальный размер – 10 кв. м.
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий – 20 м
	

	
	
	Для выгула собак (для комплексной застройки территории)
	1 площадка в границах комплексного развития территории площадью 400-600 кв. м
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий – 40 м
	

	Примечание:
*(1) – Площадь квартир (без учёта площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовок и приквартирных тамбуров);
*(2) – Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства;
*(3) – Устройство площадок для занятий физкультурой не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше пяти надземных этажей и выше 21 метра от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства;
*(4) – Площадки для занятий физкультурой и спортом, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства, должны быть оборудованы сплошным сетчатым ограждением сверху и по периметру выстой не менее 4 метров;
*(5) – При комплексном развитии территории допускается сокращение площадок для занятий физкультурой (но не более чем на 50%) в случае устройства плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок) общего пользования площадью не менее расчетной площади таких площадок;
*(6) – Не допускается сокращать расчетную площадь площадок для игр детей и для занятия физкультурой за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных организаций, институтов и прочих учебных заведений;
*(7) – Территория площадок для игр детей и для занятий физкультурой и спортом следует озеленять не менее чем на 30%, с высадкой деревьев и кустарников. Озеленение указанных площадок не входит в % озеленения земельного участка.

	2. В области транспортной инфраструктуры

	2.1. В области объектов хранения индивидуальных транспортных средств

	2.1.1.
	Места постоянного хранения личного автотранспорта
	Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками
	В пределах земельного участка под индивидуальный жилой дом

	
	
	Многоквартирные жилые дома
	300 машиномест на 1000 жителей
	800 м пешеходной доступности

	
	
	Комплексное жилищное строительство и территории, подлежащие комплексного развитию 
	Принимается по расчету, представленному в п. 3.4.2.1 Тома 2 «Материалов по обоснованию»
	600 м от границ рассматриваемого участка. При размещении парковочных мест в пределах УДС допускается использование территории в радиусе пешеходной доступности, 
в том числе на противоположной стороне УДС на незастроенных и в будущем не застраиваемых территориях

	2.1.2.
	Места временного хранения легковых автомобилей
	Учреждения органов государственной
власти, органы местного
самоуправления
	1 м/м на 200-220 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	1 м/м на 100-120 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	1 м/м на 50-60 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:
- с операционными залами
	1 м/м на 30-35 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	- без операционных залов
	1 м/м на 55-60 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Здания и комплексы многофункциональные
	По СП 160.1325800
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Здания судов общей юрисдикции
	По СП 152.13330
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Здания и сооружения следственных органов
	По СП 228.1325800
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования
	1 м/м на 2-4 преподавателя и сотрудника и 1 м/м на 10 студентов
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	1 м/м на 2-3 преподавателя, занятых в одну смену
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	1 м/м на 20-25 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Научно-исследовательские и проектные институты
	1 м/м на 140-170 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе
многофункциональных зон
	1 м/м на 6-8 работающих в двух смежных сменах человек
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	1 м/м на 140 – 160 тыс. чел., работающих в двух смежных сменах
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	1 м/м на 30-35 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	1 м/м на 40-50 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	1 м/м на 60-70 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Рынки постоянные:
- универсальные и непродовольственные
	1 м/м на 30-40 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	- продовольственные и сельскохозяйственные
	1 м/м на 40-50 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	1 м/м на 4-5 посадочных мест
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания:
- бани
	1 м/м на 5-6 единовременных посетителей
	250 м пешеходной доступности

	
	
	- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	1 м/м на 10-15 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	- салоны ритуальных услуг
	1 м/м на 20-25 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	1 м/м на 1-2 рабочих мест приемщика
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Гостиницы
	По СП 257.1325800
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	1 м/м на 6-8 единовременных посетителей
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Театры, концертные залы:
- городского значения (1-й уровень комфорта)
	1 м/м на 4-7 зрительских мест
	250 м пешеходной доступности

	
	
	- другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы
	1 м/м на 15-20 зрительских мест
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Киноцентры и кинотеатры - городского значения (1-й уровень комфорта)
	1 м/м на 8-12 зрительских мест
	250 м пешеходной доступности

	
	
	- другие (2-й уровень комфорта)
	1 м/м на 15-25 зрительских мест
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	1 м/м на 6-8 постоянных мест
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	1 м/м на 8-10 единовременных посетителей
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	1 м/м на 4-7 единовременных посетителей
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Бильярдные, боулинги
	1 м/м на 3-4 единовременных посетителей
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Здания и помещения медицинских организаций
	По СП 158.13330
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	1 м/м на 25-30 мест на трибунах
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)
- общей площадью менее 1000 кв. м
	1 м/м на 25-40 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	- общей площадью 1000 кв. м и более
	1 м/м на 40-55 кв. м общей площади
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: 
- тренажерные залы площадью 
150-500 кв. м
	1 м/м на 8-10 единовременных посетителей
	250 м пешеходной доступности

	
	
	- ФОК с залом площадью 1000-2000 кв. м
	1 м/м на 10 единовременных посетителей
	250 м пешеходной доступности

	
	
	- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м
	1 м/м на 5-7 единовременных посетителей
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	1 м/м на 3-4 единовременных посетителей
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Аквапарки, бассейны
	1 м/м на 5-7 единовременных посетителей
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	1 м/м на 6-7 единовременных посетителей
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Железнодорожные вокзалы
	1 м/м на 8-10 пассажиров дальнего следования в час пик
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Автовокзалы
	1 м/м на 10-15 пассажиров дальнего следования в час пик
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Аэровокзалы
	1 м/м на 6-8 пассажиров дальнего следования в час пик
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Водные порты
	1 м/м на 7-9 пассажиров дальнего следования в час пик
	250 м пешеходной доступности

	
	
	Рекреационные территории и объекты отдыха

	
	
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	1 м/м на 150-200 единовременных посетителей
	Не более 1000 м пешеходной доступности

	
	
	Лесопарки и заповедники
	1 м/м на 70-100 единовременных посетителей
	Не более 1000 м пешеходной доступности

	
	
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	1 м/м на 100-150 единовременных посетителей
	Не более 1000 м пешеходной доступности

	
	
	Береговые базы маломерного флота
	1 м/м на 100-150 единовременных посетителей
	Не более 1000 м пешеходной доступности

	
	
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	1 м/м на 150-200 единовременных посетителей
	Не более 1000 м пешеходной доступности

	
	
	Предприятия общественного питания, торговли
	1 м/м на 150-200 единовременных посетителей
	Не более 1000 м пешеходной доступности

	Примечания:
1. В составе каждой отдельной парковки необходимо предусматривать 10% парковочных мест (но не менее одного места) для хранения автотранспорта маломобильных групп населения, в том числе 5% специализированных парковочных мест для транспортных средств инвалидов на креслах-колясках.
2. Места для личного автотранспорта инвалидов необходимо размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м.
3. Автостоянки около специализированных зданий и сооружений для инвалидов должны иметь не менее 20% парковочных мест для ТС инвалидов, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций не менее 30% парковочных мест для ТС инвалидов.
4. При наличии на автостоянке мест для автомобилей, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких автомобилей должна быть не менее 2,5 м.
5. Параметры гаражей, паркингов и многоэтажных стоянок, находящихся в собственности городского округа, следует определять по СП 42.13330 и СП 113.13330
6. Размещение парковочных мест должно производиться в пределах земельного участка объекта. При разработке документации по планировке территории жилой застройки разрешается размещение парковочных мест вне границ земельного участка объекта в пределах пешеходной доступности 500 м, но не более 30% от расчетного количества. При разработке документации по планировке территории разрешается размещение парковочных мест вне границ земельного участка объекта санаторно-курортного и гостиничного назначения в пределах пешеходной доступности 800 м (при условии, что правообладателем земельного участка, на котором размещаются парковочные места, является застройщик основного объекта). При комплексном развитии территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории разрешается размещение парковочных мест вне границ земельного участка объекта в пределах пешеходной доступности 800 м.
7. В муниципальном образовании «город Махачкала» следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.
8. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, морских пассажирских портов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине – 3,0 м, по длине – 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м.

	2.1.3.
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 человек населения

	–
	330
	Не нормируется

	3. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	3.1.
	Объекты бытового обслуживания населения, торговли и общественного питания
	Объекты торговли, в том числе:
	717,5 кв. м общей площади на 1000 человек*(1)
	Для городских населённых пунктов:
для многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной застройки – 500 м пешеходной доступности;
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 800 м пешеходной доступности; для индивидуальной жилой застройки – 2000 м пешеходной доступности.
Для сельских населённых пунктов:
для индивидуальной жилой застройки – 2000 м пешеходной доступности.

	
	
	объекты торговли по продаже непродовольственных товаров
	464,9 кв. м общей площади на 1000 человек*(1)
	

	
	
	объекты торговли по продаже непродовольственных товаров
	252,6 кв. м общей площади на 1000 человек*(1)
	

	
	
	Столовые; кафе; рестораны; иные предприятия общественного питания, доступные без ограничений
	40 посадочных мест на 1 тыс. чел. *(2)
	Не нормируется

	
	
	Предприятия бытового обслуживания
	9 рабочих мест на 1 тыс. чел. 
	

	Примечание:
*(1) – Допускается размещение во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных).
*(2) – но не менее 25 посадочных мест на 1 объект.

	4. Объекты туризма и отдыха, массового отдыха населения

	4.1.
	Объекты туристской инфраструктуры
	Объекты информационно-справочного обслуживания туристов
	Не менее 2 объектов в городском округе вне зависимости от численности населения
	30-минутная транспортная доступность

	Примечания:
*(1) – В зависимости от характера территории, к которой он применяется, расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности может быть увеличен в соответствии с Приложением 2.

	5. В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне

	5.1.
	Объекты обеспечения пожарной безопасности, организации деятельности аварийно-спасательных служб и безопасности людей на водных объектах

	5.1.1
	Пожарные водоемы, пожарные хранилища, гидранты пожарного водопровода
	Количество объектов в МО или НП
	Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95, введены приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994 № 36
	Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95

	5.1.2
	Отдельно стоящие здания, специально оборудованные помещения
	Количество объектов на 10 000 жителей
	Не менее 1 объекта на муниципальный район или городской округ / поселение численностью более 10 000 человек, с максимальным 5.3 расстоянием до любого населенного пункта в 60 км (за исключением населённых пунктов, расположенных в муниципальных образованиях с низкой плотностью населения, (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р) и МО с компактным проживанием - более 90% населения МО)
	Не нормируется

	5.1.3
	Санитарный пост
	Количество постов на 1000 отдыхающих
	Не менее 1 объекта на каждые 2000 отдыхающих
	Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта в 500 м

	5.1.4
	Пост спасателей и сотрудников МЧС
	Количество постов на 1000 отдыхающих
	Не менее 2 объектов на каждые 1000 отдыхающих
	Расстояние до любой точки 
обслуживаемой территории водного объекта в 200 м

	5.2
	Объекты гражданской обороны

	5.2.1
	Убежища и укрытия
	Уровень обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, % от общей численности населения
	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»
	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»

	5.3.
	Объекты защиты от опасных геологических процессов и природных явлений

	5.3.1.
	Противооползневые, противолавинные, берегоукрепительные сооружения, валы, дамбы
	Количество (протяженность) на 1000 жителей территорий, подверженных опасным процессам
	Из расчета обеспечения не менее, чем 95% защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых зон).
	Не нормируется

	5.3.2.
	Обвалование, искусственная подсыпка грунта, сооружения регулирования отвода поверхностного стока
	Количество (протяженность, площадь) на 1000 жителей территорий, подверженных затоплению
	Из расчета обеспечения не менее, чем 80% защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка
	Не нормируется

	6. Для объектов обслуживания маломобильных групп населения

	6.1.
	Жилые дома муниципального социального жилищного фонда
	Число и специализация квартир по отдельным категориям инвалидов устанавливается по заданию на проектирование
	500 м до торгово-бытовых предприятий и остановок общественного транспорта

	6.2.
	Гостиницы, мотели, пансионаты, кемпинги с количеством номеров более 20 
	5% общего числа номеров
	Не нормируется
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	№
п/п
	Наименование нормируемых объектов местного значения
	Площадь земельного участка*(5)

	
	
	Единица измерения
	Минимальная величина



	1
	2
	3
	4

	1.
	В области образования

	1.1.
	Дошкольные образовательные организации*(1)

	
	до 100 мест
	кв. м на 1 место
	40

	
	свыше 100 мест
	
	35

	
	в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест
	
	30

	1.2.
	Общеобразовательные организации*(1), *(2), *(3)

	
	от 40 до 400 учащихся
	кв. м на 1 место
	50*(4)

	
	от 401 до 500 учащихся
	
	60*(4)

	
	от 501 до 600 учащихся
	
	50*(4)

	
	от 601 до 800 учащихся
	
	40*(4)

	
	от 801 до 1100 учащихся
	
	33*(4)

	
	от 1101 до 1500 учащихся
	
	23*(4)

	
	более 1500 учащихся
	
	18*(4)

	1.3
	Организации дополнительного образования
	кв. м на 1 учащегося
	по заданию на проектирование

	Примечание:
*(1) – Размеры земельных участков приняты согласно РНГП Республики Дагестан;
*(2) – При проектировании начальной общеобразовательной школы, совмещённой с дошкольной образовательной организации, размер земельного участка, отведённого под строительство, принимается как для дошкольной образовательной организации;
*(3) – При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га;
*(4) – Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 40% в условиях реконструкции и плотной городской застройки. К плотной городской застройке относятся территории с высокой плотностью населения (зона «А»). Схема ранжирования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» по плотности населения приведена в Материалах по обоснованию, Приложение 2;
*(5) – При реализации принятого решения о комплексном развитии территории в зоне с высокой плотностью населения (зона «А») (см. Материалы по обоснованию, Приложение 2) могут применяться Стандарты комплексного развития территорий Минстроя России «Книга 1» (далее — Стандарт), согласно которым возможно ограничение предельных размеров земельных участков общеобразовательных организаций до 1,8 га при размещении всех функциональных зон земельного участка и до 1,2 га – при выносе некоторых из них за пределы земельного участка. Максимальный показатель вместимости общеобразовательных организаций, которые могут разместиться на земельных участках площадью 1,2 и 18 га, составляет 1150 мест. При ограничении земельных участков общеобразовательных организаций до 1,2 га Стандарт рекомендует реализацию следующих мер:
· вынос с участка общеобразовательной организации части функциональных зон в прилегающий парк или сквер (при условии его пятиминутной пешеходной доступности и отсутствия необходимости пересечения улиц с разрешенной скоростью движения более 30 км/ч);
· объединение спортивной зоны общеобразовательной организации с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона (при условии его пятиминутной пешеходной доступности и отсутствия необходимости пересечения улиц с разрешенной скоростью движения более 30 км/ч);
· обеспечение жителям прилегающей застройки доступа к школьным площадкам активного и пассивного отдыха (при отсутствии аналогичных площадок на территориях жилой застройки);
· размещение хозяйственных площадок (например, для сбора крупных бытовых отходов) и автостоянок на территориях общего пользования для совместной эксплуатации школой и жителями прилегающих кварталов;
· использование эксплуатируемой кровли общеобразовательной организации для проведения занятий на открытом воздухе.
Выполнение предусмотренных Стандартом мер позволяет снизить удельный показатель площади территории общеобразовательной организации в расчёте на одного ученика:
	Наименование нормируемых ОМЗ
	Площадь земельного участка*

	
	Единица измерения
	Площадь территории на одного
учащегося при размещении
всех требуемых функциональных зон, кв. м
	Площадь территории на одного учащегося при выносе части функциональных зон, м2

	Общеобразовательные организации

	До 100 учащихся
	кв. м на 1 место
	55
	46

	От 101 до 250 учащихся
	
	46
	25

	От 251 до 300 учащихся
	
	36
	19

	От 301 до 600 учащихся
	
	22,5
	13

	От 601 до 800 учащихся
	
	19,5
	12

	От 801 до 1150 учащихся
	
	16,5
	10,5


*Рекомендуемые меры для снижения показателя площади территории общеобразовательной организации могут применяться только при комплексном развитии территории в зоне с высокой плотностью населения (зона «А») (см. Материалы по обоснованию, Приложение 2).
Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций, согласно Стандарту, рекомендуется ограничивать до 0,4 – 0,45 га. Дошкольные образовательные организации могут представлять собой отдельно стоящие здания с выделенной территорией или быть встроенными и встроенно-пристроенными к жилым и/или общественным зданиям. Однако ограничение размера земельного участка призвано стимулировать использование встроенных и встроенно-пристроенных садов небольшой вместимости (до 150 мест).
Для повышения компактности размещения дошкольных образовательных организаций в составе территорий жилой и многофункциональной застройки и увеличения эффективности использования земельных ресурсов рекомендуется использование эксплуатируемой кровли детского сада для проведения занятий на открытом воздухе.
Выполнение предусмотренных Стандартом мер позволяет снизить удельный показатель площади территории дошкольной образовательной организации в расчёте на одного воспитанника:
	Наименование нормируемых ОМЗ
	Площадь земельного участка*

	
	Единица измерения
	Площадь территории на одного воспитанника в зоне с высокой плотностью населения (зона «А»), кв. м
	Площадь территории на одного воспитанника в зоне со средней плотностью населения (зона «Б») и низкой плотностью населения (зона «В»), м2

	Дошкольные образовательные организации

	До 150 мест
	кв. м на 1 место
	27
	30


*Рекомендуемые меры для снижения показателя площади территории дошкольной образовательной организации могут применяться только при комплексном развитии территории.

	2.
	В области культуры и искусства

	2.1.
	Общедоступная библиотека
	объект
	По заданию на проектирование

	2.2.
	Детская библиотека
	
	

	2.3.
	Взрослая библиотека с детским отделением
	
	

	2.4.
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	
	

	2.5.
	Краеведческий музей
	
	

	2.6.
	Тематический музей
	
	

	2.7.
	Театр
	
	

	2.8.
	Концертный зал
	
	

	2.9.
	Учреждения культуры клубного типа
	
	

	2.10.
	Помещения для культурно-досуговой деятельности
	
	

	2.11.
	Зоопарки и ботанические сады
	
	

	2.12.
	Кинотеатры и кинозалы
	
	

	2.13.
	Выставочные залы и галереи искусств
	
	

	3.
	В области физической культуры и массового спорта

	3.1.
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	объект
	По заданию на проектирование

	3.2.
	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами
	
	

	3.3.
	Крытый плавательный бассейн с трибунами
	
	

	3.4.
	Плоскостные спортивные сооружения
	объект
	По заданию на проектирование

	3.5.
	Спортивные залы
	объект
	По заданию на проектирование

	3.6.
	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	
	

	4.
	В области молодёжной политики

	4.1.
	Отдел по работе с молодёжью
	объект
	По заданию на проектирование

	4.2.
	Молодёжный центр (многофункциональный)
	
	

	5.
	Объекты формирования и содержания архивных фондов

	5.1.
	Архивы
	объект
	По заданию на проектирование
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	Сокращение
	Расшифровка

	РНГП Республика Дагестан
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Республика Дагестан

	Нормативы, местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП, МНГП городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
	Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

	ГрК РФ
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

	СП
	Свод правил

	ЗК РФ
	Земельный кодекс Российской Федерации

	ГП
	Генеральный план

	ДПТ
	Документация по планировке территории

	ПЗЗ
	Правила землепользования и застройки

	АЗС
	Автозаправочная станция

	АМС
	Антенно-мачтовые сооружения

	ГНС
	Газонаполнительная станция

	ПРГ
	Пункт редуцирования газа

	ТЭЦ
	Теплоэлектроцентраль

	ИЖС
	индивидуальная жилая застройка

	МГН
	маломобильные группы населения

	ТС
	транспортное средство

	УДС
	улично-дорожная сеть

	ПС
	подвижной состав

	ТПУ
	организованный транспортно-пересадочный узел

	ОПТ
	общественный пассажирский транспорт

	СИМ
	средства индивидуальной мобильности

	АЗС
	автозаправочная станция

	СТО
	станция технического обслуживания

	МДС
	магистральные дороги скоростного движения 

	МДП
	магистральные дороги обычного типа первого класса 

	МДВ
	магистральные дороги обычного типа второго класса 

	МДТ
	магистральные дороги обычного типа третьего класса

	МПР
	магистральные проезды

	МГП
	магистральные улицы общегородского значения, первого класса

	МГВ
	магистральные улицы общегородского значения, второго класса

	МРТ
	магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные

	МРП
	магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные

	УММ
	улицы местного значения (в районах многоэтажной застройки)

	УМН
	улицы местного значения (в районах малоэтажной застройки)

	УМП
	улицы местного значения (в районах промышленных и коммунально-складских зон)

	ПД
	пешеходные улицы и дорожки

	ВД
	велосипедные улицы и дорожки

	ОУС
	основные улицы сельского населенного пункта

	УС
	улицы местного значения сельского населенного пункта

	КРТ
	комплексное развитие территории

	м/м
	машино-место

	г.
	город

	с.
	село

	пос.
	поселок

	ч.
	часть

	ст.
	статья

	ст. ст.
	статьи

	п.
	пункт

	пп.
	подпункт

	п. п.
	пункты

	гг.
	годы

	в т.ч.
	в том числе

	т.д.
	так далее

	др.
	другие

	экз.
	экземпляр

	р.
	река


Принятые сокращения и единицы измерения
	Обозначение
	Наименование единицы измерения

	кВ
	киловольт

	кДж
	килоджоуль

	мм
	миллиметр

	см
	сантиметр

	м
	метр

	км
	километр

	км2
	квадратный километр

	км/час
	километр в час

	м3/сут.
	кубический метр в сутки

	м3/год
	кубический метр в год

	кв. м
	квадратный метр

	тыс. кв. м
	тысяча квадратных метров

	куб. м
	кубический метр

	тыс. куб. м/сут.
	тысяча кубических метров в сутки

	чел.
	человек

	тыс. человек
	тысяча человек

	кв. м/ человек
	квадратных метров на человек

	кв. м/тыс. человек
	квадратных метров на тысячу человек

	кв. м/га
	квадратных метров на гектар

	га
	гектар

	чел./га
	человек на гектар

	ед.
	единица

	т/сут.
	тонн в сутки

	тыс. т/год
	тысяча тонн в год

	мин.
	минуты

	тыс. 
	тысяч 

	чел.
	человек

	тыс. ед. хранения
	тысяч единиц хранения

	кг
	килограмм

	°C
	градус Цельсия

	млрд
	миллиард

	руб.
	рубль

	шт.
	штук
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В нормативах градостроительного проектирования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» используются следующие термины и определения:
автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
благоустройство – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
бульвар – озелененная территория общего пользования вдоль магистральных улиц, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха;
велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения;
велосипедная инфраструктура – совокупность всех элементов, обеспечивающих функционирование велотранспорта. В нее входит система велосипедных дорожек или велосипедных полос, велопарковок, указатели, светофоры, дорожные знаки для велосипедистов, места отдыха, пункты проката и система поддержки и развития велосипедного движения;
гостевые стоянки – открытые площадки, предназначенные для паркирования легковых автомобилей посетителей жилой застройки;
градостроительная документация – документы территориального планирования, градостроительного зонирования, документация по планировке территории;
гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
документы стратегического планирования Российской Федерации – документы, определяющие развитие определенной сферы или отрасли экономики, и могут быть основой для разработки государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием;
жилые зоны – зона застройки, на территории которой размещаются или планируются к размещению жилые помещения различного вида и обеспечивается проживание в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания (гостиницы, дома отдыха);
для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей);
земельный участок – как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи;
зона застройки – функциональная или территориальная зона, на территории которой размещаются, или планируются к размещению объекты капитального строительства;
зоны застройки индивидуальными жилыми домами – зоны для размещения индивидуальных жилых домов не выше трех надземных этажей с участками, предназначенных для постоянного проживания одной семьи, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны;
зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки – зоны для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов, пригодных для проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны;
зоны среднеэтажной жилой застройки – зоны для размещения среднеэтажных (5–8 этажей включая мансардный) жилых домов, пригодных для постоянного проживания, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны;
зоны многоэтажной жилой застройки – зоны для размещения многоэтажных (9 этажей и выше) жилых домов, пригодных для постоянного проживания, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны;
зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
индивидуальный жилой дом – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) – совокупность реализуемых проектных решений, направленных на защиту населения и снижение возможных потерь и разрушений от воздействия средств нападения противника, подготовку объектов и отраслей экономики к работе в военное время, а также на создание условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
инфраструктура – совокупность предприятий, учреждений, систем управления, связи и т. п., обеспечивающая деятельность общества или какой- либо ее отдельной сферы;
квартал – элемент планировочной структуры в границах красных линий, ограниченный магистральными или жилыми улицами;
количество этажей – параметр застройки, равный числу всех этажей здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и т.д.;
комплексное жилищное строительство – комплексное жилищное строительство - жилищное строительство, при котором предполагается строительство на территории, площадью не менее 120 тыс. кв. м, многоквартирных домов, жилая площадь которых составляет не менее 100 тыс. кв. м, а технико-экономические показатели объекта составляют не менее критериев, определенных частью 3 статьи 3 Закона Республики Дагестан от 17.11.2015 № 94 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду юридическим лицам без проведения торгов;
комплексное развитие территорий (КРТ) – совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования городского округа. Комплексное развитие территорий осуществляется в соответствии с договором о комплексном развитии территорий;
конечная станция городского общественного пассажирского транспорта – конечный пункт маршрута (маршрутов), имеющий в составе отстойно-разворотную площадку для приема, обгона, отстоя и технического обслуживания подвижного состава, а также служебные санитарно-бытовые помещения для водителей и линейных работников;
кооперированные стоянки – стоянки для обслуживания групп объектов, размещаемые с увеличенными радиусами пешеходной доступности;
красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;
магистральная улично-дорожная сеть – сеть магистральных улиц и дорог общего пользования с регулируемым движением транспорта;
маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.);
маршрут общественного пассажирского транспорта – базовый элемент маршрутной сети. Он представляет собой намеченный или установленный путь следования, порядок прохождения пути транспортным средством;
маршрутная сеть общественного пассажирского транспорта – совокупность маршрутов регулярных перевозок общественного пассажирского транспорта, предназначенных для осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путей следования транспортных средств от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном порядке для конкретного транспортного предприятия, группы предприятий, или зоны транспортного обслуживания;
место временного хранения – место хранения легкового индивидуального автотранспорта, принадлежащего лицам, прибывающим по трудовым, культурно-бытовым целям или с целью посещения жилых зон;
место для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта (машиноместо, м/м) – парковка (парковочное место, машиноместо), общее количество которых обеспечивает достижение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения местами для стоянки (размещения) легкового индивидуального автотранспорта;
место постоянного хранения – место хранения легкового индивидуального автотранспорта, принадлежащего постоянно проживающему населению;
микрорайон – элемент планировочной структуры, не расчлененный магистральными улицами и дорогами в границах красных линий улично-дорожной сети, естественными природными границами и иными обоснованными границами;
муниципальный общественный пассажирский транспорт – общественный пассажирский транспорт, обеспечивающий перевозки пассажиров внутри муниципального образования. Управление и ответственность за функционирование муниципального общественного транспорта лежит на муниципальных органах власти;
населенный пункт – компактно заселенная обособленная территория постоянного проживания людей, имеющая собственное наименование и зарегистрированная в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013, а также входящая как составная часть в муниципальное образование;
немоторизованный транспорт – движение лёгких индивидуальных транспортных средств (средств индивидуальной мобильности), осуществляемое за счет мускульной силы человека или электрических двигателей;
норма озеленения – площадь озелененных территорий общего пользования, приходящаяся на одного жителя;
область нормирования – область экономической деятельности, в которой определяются виды объектов регионального и местного значения для отображения в ДТП субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
общественный пассажирский транспорт (ОПТ) – транспортная система, за функционирование которой несет полную или частичную ответственность орган государственной власти. Общественный пассажирский транспорт – это транспорт, которым может пользоваться неограниченный круг людей;
объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);
объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления ОМСУ полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;
озеленённые территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70 % поверхности которых занято зелёными насаждениями и другим растительным покровом;
озеленённые территории общего пользования – территории, используемые для рекреации населения территории. В состав озеленённых территорий общего пользования, как правило, включаются парки, сады, скверы, бульвары, набережные, озеленённые участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки и другие рекреационно природные территории;
озеленённая территория общегородского значения – территория, используемая населением в рекреационных целях в границах населенного пункта. В состав таких территорий как правило включаются парки, скверы, бульвары, набережные, лесопарки и другие рекреационные природные территории (за исключением озеленённых территорий общего пользования жилых районов);
организованный транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой;
остановочный пункт – место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств. Остановочные пункты оборудуются указателями, дорожными знаками, разметкой, определяющими место остановки транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров;
паркирование – временное пребывание легковых автомобилей на стоянках при поездках населения с различными целями. Для паркирования легковых автомобилей предусматриваются приобъектные, кооперированные и перехватывающие стоянки;
парк – озеленённая территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, площадью не менее 10 гектаров, предназначенная для массового отдыха населения. На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений – аттракционов – определяется проектом. Площадь застройки не должна превышать 7 процентов территории парка;
парковка (машиноместо, парковочное место) – предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определённая часть здания или сооружения, границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке, или специально обозначенное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей или иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств;
площадь квартиры – определяют, как сумму площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров);
подвижной состав (ПС) – множество транспортных средств, объединенных по выполняемой задаче или юридическому отношению к маршруту/группе маршрутов;
предельный коэффициент плотности жилой застройки – предельное максимальное отношение суммарной площади всех этажей зданий и сооружений, которую разрешается построить на земельном участке, а при комплексном развитии территории на земельных участках, с учетом уже существующих объектов капитального строительства, к площади земельного участка;
приобъектные стоянки – стоянки, предназначенные для обслуживания отдельных объектов, размещаемые непосредственно вблизи объектов;
провозная способность линии движения общественного пассажирского транспорта – это характеристика, показывающая способность группы маршрутов общественного пассажирского транспорта, проходящих совместно через сечение улично-дорожной сети перевезти определённое количество пассажиров в течении одного часа в одном направлении;
программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются ОМСУ, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных планов поселения, городского округа и обеспечивают сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения;
проезд – небольшой участок улично-дорожной сети, обычно предназначенный для движения внутри жилого района или микрорайона. Может иметь специальные функции (пожарный проезд, проезд к инженерным объектам микрорайона);
пропускная способность улично-дорожной сети – это максимальное количество транспортных средств, проходящих через сечение улично-дорожной сети в течение одного часа в одном направлении при соблюдении условий безопасности движения;
процент озеленения земельного участка – отношение суммарной площади озеленения земельного участка ко всей площади земельного участка. При определении процента озеленения могут учитываться озеленённые территории детских и спортивных площадок для отдыха взрослого населения. Проезды, тротуары, парковочные места, в том числе, с использованием газонной решетки (георешетки), не учитываются в определении процента озеленения;
расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами – удельный показатель количества объектов нормирования, и (или) их мощности, и (или) их площади на расчетную единицу;
расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения – количественное значение расстояния или времени маршрута от границ земельного участка объекта нормирования до жилых зданий;
ритуальные услуги – услуги, связанные с погребением умерших граждан, в том числе: организация похорон, бальзамирование, санитарная и косметическая обработка трупов; захоронение и перезахоронение; услуги крематориев; уход за могилой; изготовление гробов;
сад – озелененная территория общего пользования от 3 га в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;
сеть пешеходных коммуникаций – совокупность последовательно соединенных участков городской среды, предназначенных и благоустроенных для осуществления по ним пеших передвижений различной дальности, продолжительности и целевой направленности. Эта сеть связывает между собой разнообразные объекты притяжения города и является частью улично-дорожной сети города, однако также включает в себя планировочные элементы рекреационных, селитебных и др. городских пространств;
сквер – озеленённая территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;
средство индивидуальной мобильности – устройство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок;
территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
традиционные виды городского общественного пассажирского транспорта – виды общественного транспорта, движущегося в общем потоке дорожного движения с соблюдением стандартных правил дорожного движения без физического обособления пути;
транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой;
тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном;
улица – путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети;
улично-дорожная сеть – элемент планировочной структуры, предназначенный для размещения иерархично организованных линейных объектов: проспектов, (магистральных улиц), улиц, проездов, переулков, подъёмов, спусков, бульваров, выделенных пешеходных, велосипедных, велопешеходных дорожек, парковых дорог, аллей, прочих дорог, с границами определёнными красными линиями, пересечение которых не допускается под острыми углами менее 65 градусов;
уровень автомобилизации населения – это показатель обеспеченности населения автомототранспортными средствами, который рассчитывается как число автомототранспортных средств на 1000 человек населения;
уровень обеспеченности легковыми автомобилями – это показатель обеспеченности населения легковыми автомобилями, который рассчитывается как число легковых автомобилей, находящихся во владении физических лиц, на 1000 человек населения;
ускоренный общественный пассажирский транспорт – частично обособленный виды общественного транспорта (обособленная/выделенная линия движения автобуса/троллейбуса), путь транспортных средств которого частично отделён от потоков иных транспортных средств и пешеходов. При этом пересечения с данными потоками возможны в одном уровне при соответствующем оборудовании переездов и переходов;
устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
физическая культура (физкультура) – область социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. Это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития;
функциональная зона – зона, для которой документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;
элемент планировочной структуры – район, микрорайон, квартал, территория садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, улично-дорожная сеть;
этажность – параметр застройки, равный числу всех надземных этажей, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра.
Иные понятия, используемые нормативах градостроительного проектирования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся законодательстве Российской Федерации.
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Правовые и нормативные документы Российской Федерации:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями);
3. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, утвержденный Президентом Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. № Пр-294.
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
5. Земельный кодекс Российской Федерации;
6. Водный кодекс Российской Федерации;
7. Воздушный кодекс Российской Федерации;
8. Лесной кодекс Российской Федерации;
9. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
10. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями);
11. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»;
12. Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
13. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
14. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
15. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
16. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
17. Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
18. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями);
19. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
20. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
21. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
22. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
23. Федеральный закон 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
25. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
26. Приказ Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования;
27. [bookmark: _Hlk146536210][bookmark: _Hlk146536203]СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 1034/пр (с изменениями и дополнениями);
28. СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр (с изменениями и дополнениями);
29. СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 964/пр (с изменениями и дополнениями);
30. СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 274 (с изменениями и дополнениями);
31. СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги», утвержденный приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. № 53/пр;
32. СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 августа 2018 г. № 474/пр (с изменениями и дополнениями);
33. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. № 296-ст;
34. СП 152.13330.2018 «Здания федеральных судов. Правила проектирования», утвержденный приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 августа 2018 г. № 524/пр (с изменениями и дополнениями);
35. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. № 58/пр (с изменениями и дополнениями);
36. СП 228.1325800.2014 «Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 912/пр;
37. СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования», утвержденный приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 922/пр;
38. СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 августа 2017 г. № 1179/пр;
39. [bookmark: _Hlk146535996]СП 395.1325800.2018 «Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 сентября 2018 г. № 609/пр;
40. СП 463.1325800.2019 «Здания речных и морских вокзалов. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. № 749/пр);
41. Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Развитие пешеходных пространств поселений, городских округов в Российской Федерации», одобренные межведомственным Координационным комитетом проекта ПРООН/ГЭФ – Минтранс России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России», согласованные заместителем Министра транспорта Российской Федерации от 30.07.2018;
42. Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, ЦНИИП по градостроительству Минстроя России, 1994 года;
43. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 августа 2015 г. № 1206-ст;
44. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».
Нормативные и правовые документы Республики Дагестан:
· Закон Республики Дагестан от 05.05.2006 № 26 «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан» (с изменениями и дополнениями);
· Закон Республики Дагестан от 12.10.2022 № 70 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года»;
· Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан до 2035 года, утверждённый постановлением Правительства Республики Дагестан от 03.06.2022 № 168;
· Стратегия социально-экономического развития территориальной зоны «Махачкала» до 2025 года, утверждённая постановлением Правительства Республики Дагестан от 27.12.2012 № 471.
Нормативные и правовые документы городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»:
· Генеральный план городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», утверждённый решениями Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 26.05.2016 № 9-4;
· Правила землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», утверждённые решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 26.05.2016 № 9-5;
· Концепция (основных направлений) пространственного и социально-экономического развития муниципального образования в составе материалов по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
Иные нормативно-правовые акты:
· [bookmark: _Hlk146535896]СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 августа 2018 г. № 474/пр (с изменениями и дополнениями);
[bookmark: bookmark210]Образование
· Письмо Минобрнауки России от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»);
· Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
· СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 573/пр (с изменениями и дополнениями).
[bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark211]Физическая культура и спорт
· Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
[bookmark: bookmark213]Энергетика (электро- и газоснабжение поселений)
· [bookmark: bookmark214][bookmark: _Hlk146536251]СП «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 780 (изменениями и дополнениями);
· [bookmark: _Hlk146536278]СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», одобренный постановлением Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26 июня 2003 г. № 112;
· СТО ГАЗПРОМ РД 1.19-126-2004;
· [bookmark: _Hlk146536291]СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 августа 2016 г. № 602/пр (с изменениями и дополнениями);
· «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (утв. Минтопэнерго России 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994) (с изм. от 29.06.1999);
· [bookmark: _Hlk146536353]РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», утвержденный Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 31 мая 1994 г. (в редакции 1999 г.);
· Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети, утвержденные приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999 г. № 213;
· Ведомственные строительные нормы № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кB», утвержденные департаментом электроэнергетики Минтопэнерго Российской Федерации от 20 мая 1994 г.
Тепло- и водоснабжение населения, водоотведение
· [bookmark: bookmark215]СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 859/пр (с изменениями и дополнениями);
· [bookmark: _Hlk146536493][bookmark: _Hlk146536502]СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № 265 (с изменениями и дополнениями);
· СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 921/пр;
· [bookmark: _Hlk146536531]СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 мая 2018 г. № 310/пр;
· СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 920/пр;
· СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. № 1016/пр;
· [bookmark: _Hlk146536600]СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 860/пр (с изменениями и дополнениями).
· СП «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования». СП 40-102-2000», одобренный постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 августа 2000 г. № 80;
· СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 г. № 389/пр (с изменениями и дополнениями);
· СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № 280 (с изменениями и дополнениями);
· СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30 марта 2020 г. № 225.
Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО
· [bookmark: bookmark216]СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 (в редакции от 14.02.2022).
Культура и искусство
· Распоряжение Минкультуры России от 2 августа 2017 г. № Р-965 «О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
[bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219]Организация транспортного обслуживания населения (общественный транспорт)
· Методические рекомендации по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации, утвержденные протоколом заседания рабочей группы проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 12 августа 2019 г. № ИА-63;
· Родионов А.Ю. Методические рекомендации по вопросам организации транспортного обслуживания населения муниципальных – образований. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2005. – 89 с.
[bookmark: bookmark220]Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг
· СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения», утвержденный Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. № 122/ГС (в редакции от 20.10.2016).
[bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark221]Объекты молодежной политики
· Приказ Росмолодежи от 13 мая 2016 г. № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику.
Объекты предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
· Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
· СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 декабря 2022 г. № 1101/пр);
· СТО ВОСВОД 032.02.1-2016 «Объекты ВОСВОД водно-спасательные. Общие требования проектирования и размещения».


[bookmark: _Toc183006419][bookmark: sub_1320]Приложение 5. Методика применения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры местного значения городского округа
Расчёт потребности в новом строительстве дошкольных образовательных организаций
Пример 1. Необходимо рассчитать потребность в новом строительстве дошкольных образовательных организаций для пгт Ленинкент с численностью населения 19556 чел.
Потребность в дошкольных образовательных организациях определяется по формуле:
Qнов. стр. = Qсущ. - Внорм*Кплотн*N,
где:
Qнов. стр. – потребность в новом строительстве дошкольных образовательных организаций, мест;
Qсущ. – существующее суммарное количество мест в дошкольных образовательных организациях, мест;
Внорм – показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 1000 чел.;
Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
N – существующее население.
Таким образом, потребность в дошкольных образовательных организациях рассчитывается исходя из:
Qсущ. – 110 мест;
Внорм – 55 мест на 1000 чел. для городской местности;
Кплотн – пгт Ленинкент относится к группе «Б» (средняя плотность населения), применяемый коэффициент составляет 1,0.
Q = 110 мест - 55 мест * 1,0 * 19,56 тыс. чел. – 110 мест = 110 - 1076 = -966 мест, потребность в новом строительстве составляет 966 мест.
Расчёт потребности в новом строительстве общеобразовательных организаций
Пример 1. Необходимо рассчитать потребность в новом строительстве общеобразовательных организаций для пгт Тарки с численностью населения 18318 чел.
Потребность в новом строительстве общеобразовательных организаций определяется по формуле:
Qнов. стр. = Qсущ. - Внорм*Кплотн*N,
где:
Qнов. стр. – потребность в новом строительстве общеобразовательных организаций, мест;
Qсущ. – существующее суммарное количество мест в общеобразовательных организациях, мест;
Внорм – показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 1000 чел.;
Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
N – существующее население.
Таким образом, потребность в общеобразовательных организациях рассчитывается исходя из:
Qсущ. – 1144 места;
Внорм – 137 мест на 1000 чел. для городской местности;
Кплотн – пгт Тарки относится к группе «А» (высокая плотность населения), применяемый коэффициент составляет 1,1.
Qнов. стр. = 1144 – 137 мест * 1,1 * 18,32 тыс. чел. = 1144 – 2761 = -1617 мест, потребность в новом строительстве составляет 1617 мест.
Пример 2. Необходимо рассчитать потребность в новом строительстве общеобразовательных организаций для пгт Альбурикент с численностью населения 10591 чел.
Потребность в новом строительстве общеобразовательных организаций определяется по формуле:
Qнов. стр. = Qсущ. - Внорм*Кплотн*N,
где:
Qнов. стр. – потребность в новом строительстве общеобразовательных организаций, мест;
Qсущ. – существующее суммарное количество мест в общеобразовательных организациях, мест;
Внорм – показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 1000 чел.;
Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
N – существующее население.
Таким образом, потребность в общеобразовательных организациях рассчитывается исходя из:
Qсущ. – отсутствуют;
Внорм – 137 мест на 1000 чел. для городской местности;
Кплотн – пгт Альбурикент относится к группе «А» (высокая плотность населения), применяемый коэффициент составляет 1,1.
Qнов. стр. = 137 места * 1,1 * 10,59 тыс. чел. = 1596 мест, потребность в новом строительстве составляет 1596 места.
Расчёт потребности в библиотеках
Пример 1. Необходимо рассчитать потребность в общедоступных библиотеках для города Махачкала с численностью населения 622660 чел., в том числе: взрослое население – 493080 чел.
Потребность в общедоступных библиотеках определяется по формуле:
Q = N/Внорм,
где:
Q – потребность в общедоступных библиотеках, объект;
Внорм – показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 20 тыс. чел. взрослого населения;
N – существующее население взрослое население.
Таким образом, потребность в общедоступных библиотеках рассчитывается исходя из:
Внорм – 1 объект на каждые 20 тыс. чел взрослого населения;
N – 493,08 тыс. чел. взрослое население.
Q = 493,08 тыс. чел./ 20 = 25 объектов.
Пример 2. Необходимо рассчитать потребность в детских библиотеках для города Махачкала с численностью населения 622660 чел., в том числе: детское население – 129580 чел.
Потребность в детских библиотеках определяется по формуле:
Q = N/Внорм,
где:
Q – потребность в детских библиотеках, объект;
Внорм – показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 10 тыс. детей;
N – существующее детское население.
Таким образом, потребность в детских библиотеках рассчитывается исходя из:
Внорм – 1 объект на каждые 10 тыс. чел. детского населения;
N – 129,58 тыс. чел. взрослое население.
Q = 129,58 тыс. чел./ 10 = 13 объектов.
Пример 3. Необходимо рассчитать потребность в библиотеках для пгт Ленинкент с численностью населения 19556 чел.
Потребность в детских библиотеках определяется по формуле:
Q = N/Внорм,
где:
Q – потребность в библиотеках, объект;
Внорм – показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 10 тыс. чел.;
N – существующее детское население.
Таким образом, потребность в детских библиотеках рассчитывается исходя из:
Внорм – 1 объект на каждые 10 тыс. чел.;
N – 19,56 тыс. чел.
Q = 19,56 тыс. чел./ 10 = 2 объекта.
Расчёт потребности в учреждениях культуры клубного типа
Пример 1. Необходимо рассчитать потребность в учреждениях культуры клубного типа для города Махачкала с численностью населения 622660 чел.
1. Потребность в учреждениях культуры клубного типа определяется по формуле:
Q = N/Внорм,
где:
Q – потребность в учреждениях культуры клубного типа, объект;
Внорм – показатель минимально допустимого уровня обеспеченности;
N – существующее население.
Таким образом, потребность в учреждениях культуры клубного типа рассчитывается исходя из:
Внорм – 1 объект на каждые 200 тыс. чел. населения;
N – 622,66 тыс. чел.
Q = 622,66 тыс. чел./ 200 = 3 объекта.
Расчёт потребности в плоскостных спортивных сооружениях
Пример 1. Необходимо рассчитать потребность в плоскостных спортивных сооружениях для с. Новый Хушет с численностью населения 14276 чел.
Потребность в плоскостных спортивных сооружениях определяется по формуле:
Q = Внорм*Кплотн*N,
где:
Q – потребность в плоскостных спортивных сооружениях, кв. м;
Внорм – показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 1000 чел.;
Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
N – существующее население.
Таким образом, потребность в плоскостных спортивных сооружениях рассчитывается исходя из:
Внорм – 195 кв. м на 1000 чел.;
Кплотн – с. Новый Хушет относятся к группе «Б» (средняя плотность населения), применяемый коэффициент составляет 1,0.
Q = 195 кв. м * 1,0 * 14,28 тыс. чел. = 2785 кв. м.
Расчёт потребности в спортивных залах
Пример 1. Необходимо рассчитать потребность в спортивных залах для пгт Тарки с численностью населения 18318 чел.
Потребность в спортивных залах определяется по формуле:
Q = Внорм*Кплотн*N,
где:
Q – потребность в спортивных залах, кв. м;
Внорм – показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 1000 чел.;
Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
N – существующее население.
Таким образом, потребность в спортивных залах рассчитывается исходя из:
Внорм – 80 кв. м на 1000 чел.;
Кплотн – пгт Тарки относятся к группе «Б» (средняя плотность населения), применяемый коэффициент составляет 1,0.
Q = 80 кв. м * 1,0 * 18,32 тыс. чел. = 1466 кв. м.

[bookmark: _Toc153106475][bookmark: _Toc183006420]Приложение 6. «Расчет обеспеченности расчета уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей для обеспечения жилой застройки для территорий комплексного жилищного строительства и территорий, подлежащих комплексному развитию»
Порядок расчета уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей:
1. Формула балльной оценки уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей
Балльная оценка уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей рассчитывается по формуле:
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/53/79/86/03/3/bd86a3ba-fca1-44af-b0bb-d1fa37c32859/P03090000.png], где:
· балльная оценка уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей (баллов);
· [image: https://api.docs.cntd.ru/img/53/79/86/03/3/bd86a3ba-fca1-44af-b0bb-d1fa37c32859/P030B0000.png] – максимальный балл по критерию оценки потребности в местах постоянного хранения автомобилей i (баллов);
· [image: https://api.docs.cntd.ru/img/53/79/86/03/3/bd86a3ba-fca1-44af-b0bb-d1fa37c32859/P030C0000.png] – весовой коэффициент к максимальному баллу по критерию i.
Таблица балльной оценки уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей
	№ п/п
	Критерий оценки потребности в местах постоянного хранения автомобилей (i)
	Максимальный балл по критерию 
([image: https://api.docs.cntd.ru/img/53/79/86/03/3/bd86a3ba-fca1-44af-b0bb-d1fa37c32859/P031100020000.png])
	Показатели
	Значения
	Весовой коэффициент к максимальному баллу по критерию i (ki)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Тип жилой застройки по уровню комфорта
	25
	Специализированный
	0

	
	
	
	Муниципальный
	0,25

	
	
	
	Эконом-класс
	0,5

	
	
	
	Комфорт-класс
	0,7

	
	
	
	Премиум и бизнес-класс
	1

	2
	Плотность застройки

	2.1
	Плотность застройки в границах планировочного квартала
	25

	Более 20000 м2/га
	0,25

	
	
	
	15000 м2/га – не более 20000 м2/га
	0,5

	
	
	
	10000 м2/га – менее 15000 м2/га
	0,75

	
	
	
	Менее 10000 м2/га
	1

	2.2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Плотность застройки в границах земельного участка

	25

	Более 25000 м2/га
	0,25

	
	
	
	20000 м2/га – не более 25000 м2/га
	0,5

	
	
	
	15000 м2/га – менее 20000 м2/га
	0,75

	
	
	
	Менее 15000 м2/га
	1

	3
	Уточняющий коэффициент урбанизации территории при расчете числа мест постоянного хранения автомобилей
зависит от плотности населения по категориям
(для КРТ, КЖС и в случае если на застроенной территории имеются объекты, соответствующие критериям для КРТ по которой инвесторами, предполагается снос и выкуп земельных участков), 
допускается снижать зону урбанизации на один показатель
	50
	А0
	0,25

	
	
	
	А
	0,5

	
	
	
	Б
	0,75

	
	
	
	В
	1

	
	
	
	
	


Примечания:
1. Критерий «Плотность застройки в границах планировочного квартала» применяется при расчете уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей в составе проектов планировки территории.
2. Критерий «Плотность застройки в границах земельного участка» применяется при расчете уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей в составе проектной документации. 
[bookmark: _Toc153106476][bookmark: _Toc160622486]
3. Формула расчета числа мест постоянного хранения автомобилей
Расчет числа мест постоянного хранения автомобилей рассчитывается по формуле:

[image: https://api.docs.cntd.ru/img/53/79/86/03/3/bd86a3ba-fca1-44af-b0bb-d1fa37c32859/P031B0000.png] где:

· - число мест постоянного хранения автомобилей (мест).
·        [image: https://api.docs.cntd.ru/img/53/79/86/03/3/bd86a3ba-fca1-44af-b0bb-d1fa37c32859/P031D0000.png] - расчетное значение числа мест постоянного хранения автомобилей, установленное (Определяется в соответствии с строкой 5 таблицы 1 РНГП РД).
·         [image: https://api.docs.cntd.ru/img/53/79/86/03/3/bd86a3ba-fca1-44af-b0bb-d1fa37c32859/P031F0000.png] - доля в % от расчетного числа мест постоянного хранения автомобилей.


[bookmark: _Toc153106477][bookmark: _Toc183006421]Приложение 7. «Пример расчета балльной оценки уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей, числа мест постоянного хранения автомобилей»
	№ п/п
	Критерий оценки потребности в местах постоянного хранения автомобилей (i)
	Макси
мальный балл по критерию ([image: https://api.docs.cntd.ru/img/53/79/86/03/3/bd86a3ba-fca1-44af-b0bb-d1fa37c32859/P032500020000.png])
	Показатели
	Фактические значения
	Весовой коэффициент к максималь-
ному баллу по критерию
i ([image: https://api.docs.cntd.ru/img/53/79/86/03/3/bd86a3ba-fca1-44af-b0bb-d1fa37c32859/P032500050000.png])
	Расчетный балл критерия ([image: https://api.docs.cntd.ru/img/53/79/86/03/3/bd86a3ba-fca1-44af-b0bb-d1fa37c32859/P032500060000.png])

	1
	Тип жилой застройки по уровню комфорта
	25
	Комфорт-класс
	0,7
	17,5

	2
	Плотность застройки

	2.1
	Плотность застройки в границах планировочного квартала
	25
	15000 м2/га – не более 20000
м2/га
	0,5
	12,5

	3
	Уточняющий коэффициент урбанизации территории при расчете числа мест постоянного хранения автомобилей
	50
	А
	0,5
	25

	Итоговая балльная оценка
	55,0


Балльная оценка уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей в 55,0 баллов ([image: https://api.docs.cntd.ru/img/53/79/86/03/3/bd86a3ba-fca1-44af-b0bb-d1fa37c32859/P03260000.png]) отражает необходимость размещения парковок и машино-мест в количестве не менее 55,0% ([image: https://api.docs.cntd.ru/img/53/79/86/03/3/bd86a3ba-fca1-44af-b0bb-d1fa37c32859/P03260001.png]) от значения аналогичного показателя.
В связи с этим требуемое число мест постоянного хранения автомобилей в расчете на 1000 жителей для условий, заданных в графах 4 и 5 настоящего раздела, составит:
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/53/79/86/03/3/bd86a3ba-fca1-44af-b0bb-d1fa37c32859/P031B0000.png]=330мест * 55,0% / 100% = 181,5 машиномест.



[bookmark: _Toc25834601][bookmark: _Toc39483178]
[bookmark: _Toc183005168]III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, содержащихся в основной части НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
[bookmark: _Toc25834602][bookmark: _Toc39483179][bookmark: _Toc183005169]Область применения нормативов градостроительного проектирования
[bookmark: sub_211]Действие нормативов градостроительного проектирования распространяется на всю территорию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
Нормативы градостроительного проектирования применяются при:
· [bookmark: sub_210]подготовке и внесении изменений в генеральный план городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
· подготовке правил землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и при внесении изменений в такой документ;
· подготовке документации по планировке территории и при внесении изменений в такой документ;
· проверке уполномоченными органами исполнительной власти, иными органами и организациями подготовленной на основании их решений документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации;
· реализации градостроительной документации;
· формировании критериев принятия органами местного самоуправления решений в области социально-экономического, бюджетного и территориального планирования;
· подготовке комплексных программ развития городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
· подготовке условий аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории;
· оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения разработчиками и заказчиками градостроительной документации, иными заинтересованными лицами;
· принятии решений органами местного самоуправления, органами контроля и надзора, и обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
[bookmark: sub_211_Копия_1][bookmark: _Toc25834603][bookmark: _Toc39483180][bookmark: _Toc183005170]Правила применения нормативов градостроительного проектирования, включая состав нормируемых показателей, применяемых при подготовке и корректировке документов территориального планирования и документации по планировке территорий
Нормативы градостроительного проектирования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», независимо от их организационно-правовой формы.
[bookmark: sub_203]Нормативы градостроительного проектирования распространяются на территории и участки нового строительства, так и в условиях сложившейся застройки.
Нормативы градостроительного проектирования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.
[bookmark: sub_207]На территориях зон с особыми условиями использования территорий нормативы градостроительного проектирования применяются в части, не противоречащей требованиям федерального законодательства и законодательства Республики Дагестан, в соответствии с которыми установлены зоны с особыми условиями использования территорий.
Размещение объектов экстренных служб, обеспечивающих безопасность населения и территории, в том числе пожарных депо, подстанций скорой помощи, иных объектов, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан (далее также – Республиканские нормативы градостроительного проектирования, РНГП Республики Дагестан).
Если, в случае внесения изменений в Республиканские нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели РНГП Республики Дагестан, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения муниципального образования, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, установленных Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан.
Если, в случае внесения изменений в Республиканские нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели РНГП Республики Дагестан, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.


Таблица 2-1 – Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки
	№ п/п
	Наименование расчетного показателя объектов
	Единица измерения
	ГП
	ДПТ
	ПЗЗ
	

	ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	В области образования

	1. 
	Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями (от 0 до 7 лет)
	мест/1 тыс. чел.
	+
	+
	+
	

	2. 
	Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями
	мест/1 тыс. чел.
	+
	+
	+
	

	3. 
	Уровень обеспеченности организациями дополнительного образования
	мест/1 тыс. чел.
	+
	+
	+
	

	В области культуры

	4. 
	Уровень обеспеченности общедоступными библиотеками
	объект/20 тыс. чел. взрослых; тыс. ед. хранения/1 тыс. взрослых
	+
	-
	-
	

	5. 
	Уровень обеспеченности детскими библиотеками
	объект/10 тыс. детей;
тыс. единиц хранения/1 тыс. детей
	+
	-
	-
	

	6. 
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	объект/10 тыс. чел.;
тыс. единиц хранения/1 тыс. чел.
	+
	-
	-
	

	7. 
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	объект
	+
	-
	-
	

	8. 
	Уровень обеспеченности краеведческими музеями
	объект
	+
	-
	-
	

	9. 
	Уровень обеспеченности тематическими музеями
	объект
	+
	-
	-
	

	10. 
	Уровень обеспеченности театрами
	объект/500 тыс. чел.;
посадочное место/1 тыс. чел.
	+
	-
	-
	

	11. 
	Уровень обеспеченности концертными залами
	объект;
посадочное место/1 тыс. чел.
	+
	-
	-
	

	12. 
	Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа
	объект/200 тыс. чел;
объект/25 тыс. чел.;
посадочное место/1 тыс. чел.
	+
	-
	-
	

	13. 
	Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха
	объект/30 тыс. чел.
	+
	-
	-
	

	14. 
	Уровень обеспеченности зоопарками и ботаническими садами
	объект
	+
	-
	-
	

	15. 
	Уровень обеспеченности кинотеатрами и кинозалами
	объект/20 тыс. чел.
	+
	-
	-
	

	16. 
	Уровень обеспеченности выставочными залами и галереями искусств
	объект
	+
	-
	-
	

	17. 
	Помещения для культурно-досуговой деятельности
	кв. м общей площади/1 тыс. чел.
	-
	+
	+
	

	В области физической культуры и массового спорта

	18. 
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	объект
	+
	-
	-
	

	19. 
	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами
	объект
	+
	-
	-
	

	20. 
	Уровень обеспеченности плавательным бассейном с трибунами
	объект
	+
	-
	-
	

	21. 
	Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями
	объект;
га/1 тыс. чел.
	+
	+
	+
	

	22. 
	Уровень обеспеченности спортивными залами
	объект;
кв. м/1 тыс. чел.
	+
	+
	+
	

	23. 
	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	кв. м общей площади зеркала воды/1 тыс. чел.
	+
	+
	+
	

	В области молодёжной политики

	24. 
	Уровень обеспеченности отделами по работе с молодёжью
	объект
	+
	-
	-
	

	25. 
	Уровень обеспеченности молодёжными центрами 
	объект
	+
	-
	-
	

	В области транспортной инфраструктуры

	В области улично-дорожной сети

	26. 
	Плотность сети улиц и автодорог регионального, межмуниципального и местного значения
	км/кв. км
	+
	-
	-
	

	27. 
	Плотность улично-дорожной сети (улицы, дороги, проезды общего пользования), в границах красных линий
	км/кв. км
	+
	+
	+
	

	28. 
	Доля автодорог с твердым покрытием всех видов
	%
	+
	+
	+
	

	29. 
	Магистральные городские дороги скоростного движения
	Ширина в красных линиях, ширина полос, количество полос в двух направлениях, ширина тротуаров
	+
	+
	+
	

	30. 
	Магистральные городские дороги регулируемого движения
	Ширина в красных линиях, ширина полос, количество полос в двух направлениях, ширина тротуаров
	+
	+
	+
	

	31. 
	Магистральные улицы общегородского значения
	Ширина в красных линиях, ширина полос, количество полос в двух направлениях, ширина тротуаров
	+
	+
	+
	

	32. 
	Магистральные улицы районного значения
	Ширина в красных линиях, ширина полос, количество полос в двух направлениях, ширина тротуаров
	+
	+
	+
	

	33. 
	Улицы и дороги местного значения
	Ширина в красных линиях, ширина полос, количество полос в двух направлениях, ширина тротуаров
	+
	+
	+
	

	34. 
	Пешеходные улицы и площади
	Ширина в красных линиях, ширина полос, количество полос в двух направлениях, ширина тротуаров
	+
	+
	+
	

	35. 
	Основные улицы сельского поселения
	Ширина в красных линиях, ширина полос, количество полос в двух направлениях, ширина тротуаров
	+
	+
	+
	

	36. 
	Местные улицы
	Ширина в красных линиях, ширина полос, количество полос в двух направлениях, ширина тротуаров
	+
	+
	+
	

	37. 
	Расстояния между пешеходными переходами
	м
	-
	+
	+
	

	38. 
	Обеспеченность АЗС
	шт.
	+
	-
	-
	

	39. 
	Обеспеченность СТО
	шт.
	+
	-
	-
	

	40. 
	Среднее значение затрат времени на перемещение от мест проживания до мест приложения труда для 90% трудящихся (в один конец)
	мин.
	+
	-
	-
	

	41. 
	Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта (для застроенных территорий и территорий перспективной застройки)
	км/кв. км
	+
	+
	+
	

	42. 
	Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта
	м, устанавливается в зависимости от типа общественного транспорта и функционального назначения застройки
	+
	+
	+
	

	43. 
	Организованные транспортно-пересадочные узлы. Максимальное время перехода между остановочными пунктами в рамках узла
	мин
	+
	+
	+
	

	В области коммунальной инфраструктуры

	44. 
	Удельная расчетная электрическая нагрузка жилых и общественных зданий
	Вт на 1 кв. м (1 место, 1 сотрудника)
	+
	+
	-
	

	45. 
	Удельный расход тепла на отопление и вентиляцию жилых, административных и общественных зданий
	ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания
	+
	+
	-
	

	46. 
	Укрупненный показатель потребления газа
	куб. м/год на 1 чел. (1место)
	+
	+
	-
	

	47. 
	Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения в городских округах
	л/сут.
	+
	-
	-
	

	48. 
	Расчетные расходы воды потребителями, л/сут
	л/сут.
	+
	+
	-
	

	49. 
	Удельное водоотведение
	% от водопотребления
	+
	+
	-
	

	50. 
	Неучтенные расходы сточных вод
	% от водопотребления
	+
	-
	-
	

	51. 
	Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения
	м3/сут. с 1 га территории
	+
	-
	-
	

	52. 
	Количество индивидуальных точек доступа к услугам связи (скорость передачи данных не менее 10 Мбит/с)
	точек на 1 потребителя
	+
	+
	-
	


	53. 
	Норматив накопления ТКО
	куб. м /год
	+
	+
	-
	

	В области организации мест захоронения и ритуальных услуг

	54. 
	Уровень обеспеченности местами захоронений
	га/1 тыс. чел.
	+
	-
	-
	

	Для объектов формирования и содержания архивных фондов

	55. 
	Уровень обеспеченности архивами
	объект
	-
	-
	-
	

	В области озелененных территорий общего пользования

	56. 
	Объекты озелененных территорий общего пользования общегородского значения
	кв. м на 1 чел.
	+
	-
	-
	

	57. 
	Объекты озелененных территорий общего пользования районного значения
	кв. м на 1 чел.
	-
	+
	+
	

	58. 
	Специализированные парки
	объект; кв. м на 1 чел.
	+
	-
	-
	

	59. 
	Озелененные территории общего пользования городского значения
	кв. м на 1 чел.
	+
	-
	-
	

	60. 
	Объекты благоустройства прибрежной полосы
	кв. м площади пляжа на 1 чел., м протяженности береговой полосы на 1 чел.
	+
	+
	+
	

	61. 
	Детские игровые площадки (для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)
	кв. м на 1 чел.
	-
	+
	-
	

	62. 
	Площадки для отдыха взрослого населения
	кв. м на 1 чел.
	-
	+
	-
	

	63. 
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	кв. м на 1 чел.
	-
	+
	-
	

	64. 
	Площадки для хозяйственных целей
	кв. м на 1 чел.
	-
	+
	-
	

	65. 
	Площадки для выгула собак
	1 объект на объект озелененной территории общего пользования, озелененной территории специального назначения
	-
	-
	-
	

	66. 
	Общественный туалет
	объект
	-
	-
	-
	

	В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне

	67. 
	Пожарные депо, точки размещения пожарной авиации
	объект
	+
	+
	-
	

	ИНЫЕ ОБЛАСТИ НОРМИРОВАНИЯ

	Создание условий для развития жилищного строительства

	68. 
	Уровень жилищной обеспеченности в многоквартирных домах
	кв. м общей площади жилых помещений/чел.
	+
	+
	+
	

	69. 
	Предельный коэффициент плотности жилой застройки
	-
	+
	+
	+
	

	70. 
	Минимальная площадь квартир
	кв. м
	-
	+
	+
	

	71. 
	Максимальный процент однокомнатных квартир, в том числе студий,
	%
	-
	+
	+
	

	72. 
	Придомовые площадки благоустройства
	кв. м на 1 чел.
	-
	+
	+
	

	В области транспортной инфраструктуры

	В области объектов хранения индивидуальных транспортных средств

	73. 
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями 
	авт/на 1000 человек населения
	+
	+
	+
	

	74. 
	Места постоянного хранения личного автотранспорта
	мест
	-
	+
	+
	

	75. 
	Места временного хранения легковых автомобилей
	мест
	-
	+
	+
	

	В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	76. 
	Уровень обеспеченности стационарными торговыми объектами по продаже непродовольственных товаров
	кв. м/1 тыс. чел.
	-
	+
	+
	

	77. 
	Уровень обеспеченности стационарными торговыми объекты по продаже продовольственных товаров
	кв. м/1 тыс. чел.
	-
	+
	+
	

	78. 
	Уровень обеспеченности столовыми; кафе; ресторанами; иными предприятиями общественного питания, доступными без ограничений
	посадочное место/1 тыс. чел.
	-
	+
	+
	

	79. 
	Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания
	рабочее место/1 тыс. чел.
	-
	+
	+
	

	В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне
	

	80. 
	Пожарные водоемы, пожарные хранилища, гидранты пожарного водопровода
	объект
	+
	+
	-
	

	81. 
	Отдельно стоящие здания, специально оборудованные помещения
	объект
	+
	+
	-
	

	82. 
	Санитарный пост
	объект
	+
	+
	-
	

	83. 
	Пост спасателей и сотрудников МЧС
	объект
	+
	+
	-
	

	84. 
	Убежища и укрытия
	объект
	+
	+
	-
	

	85. 
	Противооползневые, противолавинные, берегоукрепительные сооружения, валы, дамбы
	объект
	+
	+
	-
	

	86. 
	Обвалование, искусственная подсыпка грунта, сооружения регулирования отвода поверхностного стока
	объект
	+
	+
	-
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